# PAPPERSKASSETT INSTÄLLNINGAR

De här inställningarna avser den automatiska kassettväxlingsfunktionen samt papperstyp och pappersformat för varje papperskassett.

### Autoväxling Mellan kKassetter

När papperet tar slut i en kassett under utskrift bestämmer detta om en annan kassett med papper av samma storlek/typ av papper ska väljas automatiskt och utskriften fortsätta.

### Inställningar för varje kassett

Dessa inställningar anger papperstyp, pappersformat och funktioner som tillåts för varje papperskassett.
Kassettregistreringsskärmen visas när du trycker på ett kassettnamn.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Typ | Välj papperstyp som ska fyllas på i kassetten. De papperstyper som kan väljas varierar mellan olika papperskassetter. Mer information finns i ”Inställn. För Kassett”. Inställning av användartyp beskrivs i ”Registrering Av Papperstyp”.
Format | Välj pappersformat från listan. De pappersformat som kan väljas varierar mellan olika papperskassetter. De storlekar som kan väljas kan begränsas av papperstypen som valdes ovan. Mer information finns i ”Inställn. För Kassett”. Om det önskade formatet inte visas i listan väljer du [Direktval] och anger det nya formatet direkt (endast för handinmatningsfacket). Mer information finns i ”Inställn. För Kassett”.
Matar in godkänt jobb | Välj de lägen som kan användas. Om det finns en funktion som du inte vill ska användas med det valda facket kan den inaktiveras.
Detektering av dubbelmatning | Välj om maskinen ska detektera när dubbla ark matas.

- Om pappersformatet som anges här skiljer sig från det som fyllts på i kassetten kan det uppstå problem eller felmatningar vid utskrift.
  Information om hur du ändrar pappersformatet i en kassett finns i ”INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN”.
- Pappersegenskaper som ”Fast Papperssida” ställs in automatiskt när papperstyp väljs. Egenskaperna för papperskassett kan inte ändras i den här skärmen.
- Om du i inställningsläget (administratör) har valt [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inaktivering av kassettinställningar] kan du inte konfigurera kasettinställningarna (utom för handinmatningsfacket).

###### Kassettinställningar

Papperskassett | Papperstyp | Format | Detektering av dubbelmatning
--- | --- | --- | ---
Magasin 1 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brevpapper, Hålat, Färg, Användartyp | Letter (8-1/2" × 11"), A4. | Inaktivera
Magasin 2 | Letter (8-1/2" × 11"), A4 | Inaktivera
Magasin 3 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Användartyp | Auto-tum (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Inaktivera
Magasin 4 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Användartyp | Auto-tum (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Ange storlek-Inch, Ange storlek-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Inaktivera
Etiketter | Auto-tum (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Inaktivera
OH-film | Auto-tum (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R) | Inaktivera
Registerpapper | Auto-tum (Letter (8-1/2" × 11")), Auto-AB (A4) | Inaktivera
Kassett 5 (om MX-LC12 är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Inaktivera
Kassett 5 (om MX-LC13 N är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Tjockt Papper 3*1, Tunt papper, Glättat papper, Användartyp | Auto-tum (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Ange storlek-Inch, Ange storlek-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Inaktivera
OH-film | Samma som för kassett 4
Registerpapper | Samma som för kassett 4
Kassett 6 (om MX-LC13 N är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Tjockt Papper 3*1, Tjockt Papper 4*1, Tunt papper, Registerpapper, Oh-film, Glättat papper, Etiketter, Användartyp | Samma som för kassett 5 (om MX-LC13 är installerat). | Inaktivera
Kassett 7 (När två högkapacitetsfack är installerade) | Samma som för kassett 5 (om MX-LC13 är installerat). | Samma som för kassett 5 (om MX-LC13 är installerat). | Inaktivera
Kassett 8 (När två högkapacitetsfack är installerade) | Samma som för kassett 6 (om MX-LC13 är installerat). | Samma som för kassett 5 (om MX-LC13 är installerat). | Inaktivera
Handinmatningsfack (på maskinen) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Tjockt Papper 3*1, Tjockt Papper 4*1, Tunt papper, Glättat papper, Användartyp | Auto-tum (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Ange storlek-Inch, Ange storlek-AB, 8K, 16K, 16KR | Inaktivera
OH-film | Samma som för kassett 4
Registerpapper | Samma som för kassett 4
Etiketter | Samma som för kassett 4
Handinmatningsfack (om MX-LC13 N är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Tunt papper, Oh-film, Användartyp | Auto-tum (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Ange storlek-Inch, Ange storlek-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Inaktivera
OH-film | Samma som för kassett 4
Registerpapper | Samma som för kassett 4
Infogare (övre) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Användartyp | Auto-Tum (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Ange storlek-Inch, Ange storlek-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Infogare (undre) | -

*1 Tjockt papper 1: 28 lbs bond till 65 lbs index (106 g/m2 till 176 g/m2)
Tjockt papper 2: 65 lbs index till 80 lbs omslagspapper (177 g/m2 till 220 g/m2)
Tjockt papper 3: 80 lbs bond till 140 lbs index (221 g/m2 till 256 g/m2)
Tjockt papper 4: 140 lbs index till 110 lbs omslagspapper (257 g/m2 till 300 g/m2)
*2 Formatet som avkänns automatiskt ställs in i ”Välj liknande storlek för auto avkänning” (se nedan).

### Välj liknande storlekar för auto avkänning

”Välj liknande storlek för auto avkänning” används för val av pappersformat som känns av automatiskt från liknande storlekar under en automatisk avkänning.
Klicka på knappen [Val av liknande storlek] för att visa skärmen Välj liknande storlek för auto avkänning.
När ett pappersformat väljs avkänns alla pappersformat som det valda formatet.

Kassett | Auto-Tum | Auto-AB
--- | --- | ---
Kassett 5/Kassett 6 (när högkapacitetsfacken är installerade) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Kassett 7/Kassett 8 (när två högkapacitetsfack är installerade)
Handinmatningsfack (på maskinen) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Handinmatningsfack (när högkapacitetsfacken är installerade) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Infogare (övre) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Infogare (undre)

## Registrering av egen storlek (Hand- inmatningsfack)

### Handinmatningsfack

Om du ofta använder egna pappersformat med handinmatningsfacket kan du registrera pappersformaten i förväg.
Det gör att du inte behöver ställa in formatet varje gång det ska användas.
Upp till sju pappersformat kan registreras.
Tryck på knappen ([Anpassad 1] till [Anpassad 7]) för vilken du vill registrera eller ändra pappersformatet, varefter registreringsskärmen visas.
Välj om du vill ange formatet i tum (”Ange storlek-Inch”) eller mm (”Ange storlek-AB”) och ange sedan X- och Y-måtten för papperet.

###### Lista över inställda alternativ

Tumval | Pappersfackets placering | Inställningsområde
--- | --- | ---
Ange storlek-Inch | Installerat i maskinen | X-axelriktning: 7-1/5" till 18" Y-axelriktning: 4" till 12"
Högkapacitetsfack | X-axelriktning: 5-1/2" till 18-1/2" Y-axelriktning: 4" till 12-1/2"
Ange storlek-AB | Installerat i maskinen | X-axelriktning: 182 mm till 457 mm Y-axelriktning: 100 mm till 305 mm
Högkapacitetsfack | X-axelriktning: 140 mm till 470 mm Y-axelriktning: 100 mm till 320 mm

### Fack4, Högkapacitetsfack (MX-LC13 N)

Om du ofta använder egna pappersformat kan du registrera pappersformaten i förväg. Det gör att du inte behöver ställa in formatet varje gång det ska användas.
Detta kan utföras från [Inställn. För Kassett] på manöverpanelen. Klicka på [Direktval] på fliken [Format] på kassetten för att registrera pappersstorleken. Välj sedan om du vill ange formatet i tum (”Ange storlek-Inch”) eller mm (”Ange storlek-AB”) och ställ sedan in X- och Y-måtten för papperet.

###### Lista över inställda alternativ

Tumval | Pappersfackets placering | Inställningsområde
--- | --- | ---
Ange storlek-Inch | Magasin 4 | X-axelriktning: 5-7/8" till 18" Y-axelriktning: 4" till 12"
Högkapacitetsfack | X-axelriktning: 7-1/5" till 18-1/2" Y-axelriktning: 7-1/5" till 12-1/2"
Ange storlek-AB | Magasin 4 | X-axelriktning: 148 mm till 457 mm Y-axelriktning: 100 mm till 305 mm
Högkapacitetsfack | X-axelriktning: 180 mm till 470 mm Y-axelriktning: 180 mm till 320 mm

## Reg av pappersinställningar

I Pappersegenskap kan du registrera de olika optimala inställningarna för varje papper och förbättra kvaliteten på det utskrivna pappret.
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar för inmatningsfack/ papper] → [Pappersinställningar] för att ställa in pappersegenskaper.
Skärmen Reg av pappersinställningar visas när du trycker på [Lägg till] i avsnittet Pappersinställningar. Du kan registrera inställningarna för varje papper i Registrering av pappersinställningar. Du kan också välja inställningar för pappersegenskaper under inställningen Användartyp.
Du kan skriva ut med de alternativ som bäst passar utskrifterna genom att välja avancerade inställningar i pappersegenskaperna för papperet som används.
Högst 1000 egenskaper kan registreras.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Namn | Skriv ett namn för pappersinställningarna (högst 50 tecken med hel eller halv bredd).
Söknummer | Ange ett söknummer.
Fliken [Standardinställningar]
Pappersviktinställn | Ange pappersvikten som ska användas.
| Sort | Ange enheterna som används för pappersvikter.
Papperstyp | Ange papperstyp beroende på glans.
Pappersinformation | Ställs in när färgat papper, flikpapper eller hålat papper används.
Pappersegenskap | Ange egenskaperna för papperet som ska användas. Mer information om egenskaper finns i inställningarna som beskrivs i ”Registrering Av Papperstyp”.
Fliken [Information]
Inställningar fixeringstemperatur | Ange lämplig temperatur i fixeringsenheten för det papper som används.
Detektering av dubbelmatning | Ange om maskinen ska detektera när dubbla ark matas. Funktionen kan inte användas med papper som är tjockare än 68 lbs. (256 g/m2).
Överför aktuell värdesinställning | Ställ in strömmen till överföringsenheten som används för att överföra toner till överföringsbältet. Du kan undvika överföringsproblem som bristande toneröverföring till överföringsbältet genom att justera strömmen till överföringsenheten.
Inställning motorhastighet | Man kan justera motorhastigheten och ändringshastigheten.
Maximala densitetsinställningar | Detta justerar maximal densitet.
Sidan1/2,inst.för XY-förh. | Konfigurera inställningar för att göra bildernas storlek lika vid dubbelsidig utskrift. Detta justerar storleken på bilden på papperets Sida 1 och Sida 2.
Sidan 1/2, XY-utskriftläge | Konfigurera inställningar så att mitten på Sida 1 och Sida 2 matchar varandra vid dubbelsidig utskrift. Det förhindrar felinriktning av Sida 1 och Sida 2.

- Det kan finnas begränsningar för inställningsalternativen som kan väljas och det kanske inte går att välja en viss inställning beroende på kassetten som används.
- Parametrarna som kan ställas in varierar beroende på installerade kringutrustningar.
- Inställningarna för Sidan1/2,inst.för XY-förh. kan bara väljas när maskinen används som skrivare.
- Egenskaperna hos vissa papperstyper kanske inte ger ett lämpligt utskriftsresultat.

## Sidan1/2,inst.för XY-förh./Sidan 1/2, XY-utskriftläge

### Sidan1/2,inst.för XY-förh.

Inställningarna för Sidan1/2,inst.för XY-förh. används för att eliminera avvikelser på utskrifterna genom att förhållandet mellan Sida 1/Sida 2 ändras så att utskriftsformaten matchar varandra.
Klicka på [Ändra] i Sidan1/2,inst.för XY-förh. för att visa de avancerade inställningarna för Sidan1/2,inst.för XY-förh..

1. #### Skriv ut ett testmönster

   Innan du börjar ska du skriva ut ett testmönster med [Testutskrift] i Sidan1/2,inst.för XY-förh.. En sida med inställningsmönster skrivs ut dubbelsidigt.
   Mer information om mätmönster finns i ”Mätmönster för Sidan1/2,inst.för XY-förh./Sidan 1/2, XY-utskriftläge”.

2. #### Beräkna värdena med hjälp av mönstret och ange värdena.

   [AB-format]
   Mät längden på (a-1) i mm. Dividera 10000 med den uppmätta längden på (b-1) och ange det värdet i [Y] för Sida 1.
   Mät längden på (b-1) i mm. Dividera 10000 med den uppmätta längden på (b-1) och ange det värdet i [X] för Sida 1.
   [Tumstorlekar]
   Mät längden på (a-2) i tum. Dividera 500 med den uppmätta längden på (b-2) och ange det värdet i [Y] för Sida 1.
   Mät längden på (b-2) i tum. Dividera 500 med den uppmätta längden på (b-2) och ange det värdet i [X] för Sida 1.
   Beräkna värdena för Sida 2 på samma sätt som Sida 1 och ange X och Y för Sida 2.
   Mätning med en annan mätlinje än den ovan
   För beräkning med andra linjer än ovanstående ska du använda följande formel.
   Angivet mellanrum mellan mätlinjer ÷ verkligt avstånd mellan mätlinjer x 100 = X, Y-värden
   Se tabellen nedan angående ”Angivet mellanrum mellan mätlinjer”.

   Mätlinje(Mätmarkör) | Angivet mellanrum mellan mätlinjer
   --- | ---
   Hjälplinje | 50 mm (1,969 tum)
   | 100 mm
   | 5 tum

3. #### Tryck på [OK].

4. #### Gå tillbaka till steg 1 och kontrollera resultatet av justeringen.

   Om storleksavvikelser förekommer på grund av justeringen ska du upprepa justeringen tills avvikelserna åtgärdats.
   - Om utskriftsläget har ändrats på grund av inställningarna ska du konfigurera inställningarna för Sidan 1/2, XY-utskriftläge.
   - Sidan1/2,inst.för XY-förh. kan bara användas när maskinen används som skrivare.

   ### Sidan 1/2, XY-utskriftläge

   Med inställningarna för Sidan 1/2, XY-utskriftläge kan du göra så att mitten på Sida 1 och Sida 2 matchar varandra för att åtgärda felinriktning.
   Klicka på knappen [Ändra] i Sidan 1/2, XY-utskriftläge för att visa de avancerade inställningarna för Sidan 1/2, XY-utskriftläge.

   #### Välj de enheter som ska användas för att ställa in Sidan 1/2, XY-utskriftläge

   Tryck på [mm] och välj enheterna som ska användas för inställningarna.

   #### Skriv ut ett testmönster

   Innan du börjar ska du skriva ut ett testmönster från [Testutskrift] i XY-utskriftsposition Sida 1/2. En sida med inställningsmönster skrivs ut dubbelsidigt.
   Mer information om mätmönster finns i ”Sidan1/2,inst.för XY-förh./Sidan 1/2, XY-utskriftläge”.

   #### Läs av skalan i mönstret och ange värdena.

   Vik bladet på mitten med i mittvecket i horisontellt respektive vertikalt läge och gör veck i varje ände, och vik sedan upp det igen.
   Mät upp veckets läge på X och Y genom att läsa av skalan för Sida 1 respektive Side 2 och skriv in värdena.
   Om värdena för de båda ändarna skiljer sig åt ska genomsnittsvärdet anges.

   #### Tryck på [OK].

   #### Gå tillbaka till steg 2 och kontrollera resultatet av justeringen.

   Om storleksavvikelser förekommer på grund av justeringen ska du upprepa justeringen tills avvikelserna åtgärdats.
   - Mätlinjens innehåll i mätmönstret varierar beroende på pappersformatet. Mät från mätlinjen närmast papperskanten.
   - Det kanske inte är möjligt att garantera driftjusteringsintervallet i Y-riktningen (± 3 mm) beroende på maskininställningarna eller pappersstorleken.
   - Mät från hjälplinjen när bredden är 100 mm eller mindre vertikalt eller horisontalt.
   - Om du måste använda inställningen tillsammans med inställningarna för Sidan1/2,inst.för XY-förh. ska du ange inställningarna för Sidan1/2,inst.för XY-förh. först.
   - Förändringar i maskinens miljö, t.ex. luftfuktighet och temperatur, kan orsaka avvikelser på cirka 1 mm för Sidan 1/2, XY-utskriftläge.

   ### Mätmönster för Sidan1/2,inst.för XY-förh./Sidan 1/2, XY-utskriftläge

   Skriv ut ett mätmönster för att specificera Sidan1/2,inst.för XY-förh. och Sidan 1/2, XY-utskriftläge.
   Mätmönstrets innehåll

   Nr | Objekt | Beskrivning
   --- | --- | ---
   1 | Mätlinje | Referenslinje för mätning. Mätlinjer för AB-format och tumformat har skapats.
   2 | Prickad linje | Den här linjen syns både på Sida 1 och Sida 2 så att du visuellt kan kontrollera inriktningen. Linjen skrivs ut på samma ställe på Sida 1 och Sida 2. Om linjerna inte är i linje med varandra vid den visuella kontrollen innebär det att utskriftslägena på Sida 1 ohch Sida 2 inte är i linje.
   3 | Hjälplinje | Hjälplinjen är placerad 25 mm från papperets mitt. Använd den här linjen för mätningen om pappersformatet är 100 mm eller mindre.
   4 | Anmärkningar (Sida 1/Sida 2) | Detta indikerar Sida 1 och Sida 2.
   5 | Anmärkningar (X/Y-axel) | Anger papperets X- och Y-axlar när inställningar anges.
   6 | Hjälplinje (förstoring) | Anger ett läge som är ±1 % av det uppmätta avståndet.

   Innehållet i mätmönstret skrivs ut med samma storlek oavsett pappersformatet. Mätmönstrets yttre omkrets beskärs så att det motsvarar pappersformatet.
   Exempel: Innehåll beskuret för ett AB-format

   Exempel: Innehåll beskuret för ett tumformat

   Tillbaka till toppen