# STRÖMHANTERINGSINSTÄLLNINGAR

Användare kan ändra övergångstiden mellan lägena för automatisk avstängning och förvärmning.
Den här funktionen minskar dina elkostnader och hjälper samtidigt till att bevara naturtillgångar samt minska föroreningar.

### Inställning av förvärmningsläge

Tiden innan förvärmningsläget aktiveras kan ställas in till valfritt antal minuter mellan 1 och 120.
Förvärmningsläget aktiveras när tidsperioden har förflutit efter att utskrift är klar och inga ytterligare funktioner används.
Välj den tid som bäst lämpar sig för de behov som finns på arbetsplatsen.
Panelskärmen kan stängas av i förvärmningsläge.
Förvärmningsläget kan inte inaktiveras.

### Övergå till automatiskt avstängningsläge så snart fjärrjobbet har slutförts.

När maskinen har slutfört ett utskriftsjobb från datorn återgår den omedelbart till läget för automatisk avstängning.

### Inställning för automatisk avstängning av ström

Tiden innan automatisk avstängning aktiveras kan ställas in till valfritt antal minuter mellan 1 och 120.
Automatisk avstängning av ström kan inte inaktiveras.

### Ändra övergångstid efter tid på dagen.

Den här funktionen styr övergången till läget för automatisk avstängning optimalt för varje tidsperiod genom att analysera maskinens användning baserat på jobbloggar från en fyraveckorsperiod.

- Sidorna räknas för varje pappersstorlek separat.
- När maskinens strömkälla var avstängd gjordes inget jobb under den här tiden.

- Kontrollinställningarna för bildöverföring ändras inte.
- Den här inställningen hör inte ihop med PÅ/AV-schema Inställning. PÅ/AV-schema Inställning har prioritet om båda är aktiverade.

###### Övergång till Energisparläge och läget Automatisk avstängning av ström

Mönster | Övergångstid | Utmatningar per timme i medeltal*
--- | --- | ---
Läge1 (Prioritera jobbstart1) | Efter 1 timme | 1000-
Läge2 (Prioritera jobbstart2) | Efter 30 minuter | 250-999
Läge3 (Prioritera energisparläge1) | Efter 5 minuter | 60-249
Läge4 (Prioritera energisparläge2) | Efter minsta möjliga tidsperiod | -59
Effektnivå i viloläge | Strömsparläge: Maskinen går över till strömsparläge, men det tar en stund för den att återställas. Snabb övergång från viloläge: I jämförelse med Strömsparläge ökar effektvärdet något, men återställningen sker snabbare. | -

* Fabrikens standardinställning

### Auto

Den här funktionen styr strömförbrukningen optimalt för varje tidsperiod genom att analyser maskinens användning baserat på jobbloggar från en viss tidsperiod.
Om maskinen inte har jobblogginformation från fyra veckor tillbaka, använder maskinen mall 2 (Läge 3 (energibesparing prioritet 1) mellan 08:00 och 18:00). Härefter använder maskinen i Läge4 (Prioritera energisparläge2)

### Manuell

Du kan ställa in ett mönster för varje tidsband.
Maskinen har redan en mall med tre mönster. Energisparmönstret kan läggas till i ”Originalekomönster 1 till 4”.

###### Tremönstermall

Mall | Mönster | Beskrivning av läge
--- | --- | ---
Mall 1 | Alla "Prioritera energisparläge2" | Maskinen arbetar hela tiden i ”Läge4 (Prioritera energisparläge2)”.
Mall 2 | 8:00-18:00 "Prioritera energisparläge 1" | Maskinen arbetar i ”Läge3 (Prioritera energisparläge1)” mellan 08:00 och 18:00 och i ”Läge4 (Prioritera energisparläge2)” övrig tid.
Mall 3 | 8:00-18:00 "Prioritera jobbstart 1" | Maskinen arbetar i ”Läge1 (Prioritera energisparläge1)” mellan 08:00 och 18:00 och i ”Läge4 (Prioritera energisparläge2)” övrig tid.

## Specifika inställningar för datumdrift

Du kan ställa in en dag under vilken du använder höga utskriftsvolymer eller utför en specialåtgärd som ett "specifikt datum" samt ställa in ett specifikt energibesparingsmönster för detta datum.
Åtgärden för det specifika datumet utförs på inställd dag oavsett den inställda övergångstiden för automatisk avstängning.

### Fliken "Specifikt datum"

Du kan konfigurera upp till 7 specifika datum. Du kan konfigurera specifika datum, det energibesparingsmönster du vill använda samt hur det specifika datumet ska tillämpas om det infaller på en helgdag.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Datuminställning | Konfigurera det datum på vilket maskinen ska tillämpa ett specifikt mönster. Välj ett datum mellan 1 och 31 under Varje månad eller I slutet av varje månad.
Använd energispardrift | Välj det energisparmönster du vill använda. Gå till fliken ”Mönster” för att ange detaljer för energisparmönstret.
Drift för semester | Konfigurera hur maskinen ska arbeta om det förinställda specifika datumet infaller på en helgdag. Gå till fliken ”Semester” för att ställa in datumet som helgdag.

- Om ett förinställt specifikt datum infaller på samma dag som det datum som flyttas på grund av helgdag, ges inställningen av det förinställda datumet prioritet.
- Flera specifika datum som konfigurerats för samma dag rangordnas i stigande ordning från 1 till 7 (specifika datumnummer).

### "Fliken Mönster

På den här fliken konfigurerar du detaljer för ett energisparmönster.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Energispardrift | Välj det specifika datummönster som du vill ange.
Ändra mönsternamn | Ange ett mönsternamn om du vill ändra namnet på ett specifikt datummönster.
Mönster som ska utformas | Välj ett källmönster om du vill skapa ett mönster med hjälp av ett lagrat eller förinställt mönster.
Lägg till nytt schema. | Lägg till ett schema.

### "Fliken Semester

Ange en semester/helg. Det datum du anger som semester/helg kan inte ställas in som specifikt datum.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Semesterlista | När du väljer det här alternativet visas datumen och veckodagarna för de semestrar/helger du har ställt in för två år.
Dag i veckan | Använd det här alternativet för att ange en semester/helg med veckodagar.
Ange tidsperiod | Använd det här alternativet för att ange en semester/helg med ett datum. ”Slutlig registrerad tid” anger när en semester/helg har lagrats med alternativet Ange tidsperiod.

Tillbaka till början