# ANVÄNDA TVÅ MASKINER FÖR ATT KOPIERA PARALLELLT (TANDEMKOPIERING)

## Översikt

Den här funktionen delar upp en kopiering mellan två maskiner som är anslutna till ett nätverk (hälften var) och förkortar därmed kopieringstiden. Tandemkopiering måste aktiveras i [Inställning för tandemkoppling] i inställningsläget.

Huvudmaskin och underordnad maskin
Huvudmaskinen scannar bara, medan den underordnade maskin som är registrerad i huvudmaskinen bara skriver ut utan att scanna originalet.

- Du måste ha två maskiner anslutna till ditt nätverk för att kunna använda den här funktionen. Du kan inte använda tre eller flera maskiner för tandemkopiering.
- Ett meddelande visas om tandemkopiering aktiveras med en funktion i huvudmaskinen som inte finns i den underordnade maskinen. Till exempel om en sadelefterbehandlare är installerad i huvudmaskinen men inte i klientdatorn:
  - Tandemkopiering aktiveras när kopiering utan häftning anges.
  - Tandemkopiering inaktiveras när kopiering med häftning anges.
- Om huvudmaskinen eller den underordnade maskinen får slut på papper kommer den att lägga jobbet i kö tills den maskin som fortfarande har papper övertar det. Jobbet återupptas när den ursprungliga maskinen fylls på med papper.
- Om du har konfigurerat inställningarna för användarautentisering kanske tandemkopiering inte är aktiverat beroende på vilken autentisering som speificerats för huvudmaskinen och klientdatorn.
  - Tandemkopiering aktiveras när användarautentisering anges i mastermaskinen.
  - Tandemkopiering avaktiveras när användarautentisering anges i den underordnade maskinen men inte i huvudmaskinen.
- Om antalet kopior är udda görs en sats kopior till mastermaskinen.

###### Så här använder du tandemkopiering:

Välj [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inställning för tandemkoppling] i ”Inställningsläge (administratör)”.

- Information om klientdators IP-adress måste registreras i huvudmaskinen. Som portnummer är det bäst att använda grundinställningen (50001). Ändra inte portnumret såvida du inte får problem med inställningen. Tandeminställningen bör konfigureras av din nätverksadministratör. Om du vill att huvudmaskinen och den underordnade maskinen ska växla roller konfigurerar du huvudmaskinens IP-adress i den underordnade maskinen. Samma portnummer kan användas för båda maskinerna.

###### Så här förhindra du tandemöverföring- eller mottagning:

Välj [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inställning för tandemkoppling] i ”Inställningsläge (administratör)”.

- Om du vill förhindra tandemöverföring ska du aktivera [Inaktivering av mastermaskinläge].
- Om du vill förhindra tandemmottagning ska du aktivera [Inaktivering av klientdatorläge].

## Drift

1. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   När du använder dokumentglaset för att scanna flera originalsidor byter du original och trycker på knappen [Extra scanning].
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Tandemkop.].

   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här avbryter du inställningen för tandemkopiering:

   Tryck på knappen [Tandemkop.] för att ta bort markeringen.

3. #### Tryck på displayknappen för kopior för att ange antalet kopior

   Upp till 9999 kopior (uppsättningar) kan ställas in. Det angivna antalet kopior delas mellan huvudmaskinen och den underordnade maskinen. Om antalet kopior är udda gör huvudmaskinen fler kopior än den underordnade maskinen.

   ###### Om ett felaktigt antal kopior ställts in:

   Tryck på knappen [C] och ange sedan rätt antal.

4. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

5. #### Tryck på knappen [Start] för att börja kopiera

   ###### Så här ångrar du tandemkopiering:

   Tryck på knappen [STOPP] på både huvudmaskinen och den underordnade maskinen.

Tillbaka till början