# HÄMTA LAGRADE FAXINSTÄLLNINGAR (ANROPA PROGRAM)

## Översikt

Den här funktionen sparar de olika inställningarna som ett program. Det lagrade programmet kan enkelt hämtas.
Anta till exempel att samma A4-dokument (8-1/2" x 11") skickas till filialkontor i olika regioner en gång i månaden.

- Samma dokument faxas till varje filial
- För att spara papper faxas två dokumentsidor som en enda sida.
- Fläckar längs med kanterna på dokumentet raderas innan överföring

När ett arbetsprogram inte är lagrat | När ett arbetsprogram är lagrat
--- | ---
Mata in faxnumren till alla filialkontor. Ange 2 i 1. Ange Radering. Tryck på knappen [Start]. | Anropa det registrerade programmet. Tryck på knappen [Start].
Den här metoden kräver flera inställningar och tar tid. Risk finns även för inställningsfel. | Den här metoden kräver mycket färre inställningar och går snabbt. Det inträffar inte några inställningsfel under faxsändningarna.

- Inställningarna som lagras i ett program kommer att sparas även efter att programmet har använts för en överföring. Samma inställningar kan användas upprepade gånger för att göra överföringar.
- Följande data kan inte lagras i program:
  - Genom att trycka på knappen [Högtalare], Inställn. Format, Id-Kort Kopiering, sidförflyttning och ospecificerad radering vid förhandsgranskning, Metadatainmatning, Sändinställningar och Eget namnval.
- Upp till 48 program kan lagras.
- Upp till 500 destinationer kan lagras i ett program.
- I ett program där deladresser och kodnummer anges som en F-kodsdestination registreras alla deladresser och kodnummer.

###### Så här lagrar du ett program:

Tryck på knappen [Registrering av program] som visas på åtgärdspanelen i alla skärmlägen.

- LAGRA PROGRAM

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Lägg originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset i enlighet med funktionen som sparats i programmet.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på [Anropa program] på åtgärdspanelen.

3. #### Tryck på knappen för det program du vill hämta.

   De lagrade inställningarna för programmet tillämpas.

4. #### Konfigurera vid behov andra inställningar

   Vissa inställningar kan inte läggas till beroende på innehållet i det anropade programmet.

5. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   När du lägger originalet på dokumentglaset ska du scanna en sida i taget.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

Tillbaka till toppen