# FÖRBRUKNINGSVAROR OCH FÖRVARINGSMETODER

## Förbrukningsvaror

Du bör använda vårt rekommenderade kopieringspapper och etikettpapper. Kontakta din återförsäljare för mer information.
Du bör använda våra rekommenderade tonerkassetter, häftpatroner och OH-film.

Produktnamn | Modellnamn | Noteringar
--- | --- | ---
OH-film A4 (specialpapper) | S4BG68 | 100 ark (10 uppsättningar per förpackning)
Häftpatron (för efterbehandlare eller efterbehandlare med sadelhäftning) | AR-SC2 (50 arks häftning) MX-SCX2 (100 arks häftning) | Cirka 5 000 häftklamrar × 3
Häftpatron (för sadelhäft på efterbehandlare med sadelhäftning) | AR-SC3 | Cirka 2 000 häftklamrar × 3
MX-SCX1 (100 arks häftning) | Cirka 5 000 häftklamrar × 3

## Hantering av toner och tonerkassett samt nödfall

### Hantering

Släng inte toner eller tonerkassetten i öppen låga. Toner kan stänka och orsaka brännskador. Bryt heller inte upp en tonerkassett . Tonerdamm kan läcka. Undvik i ett sådant fall att andas in dammet eller att få det på huden.

### Förvaring

Förvara toner eller tonerkassetter på en kall och mörk plats som inte är försluten eller innehåller lågor. Förvara toner eller tonerkassetter utom räckhåll för små barn. Förvara en ny tonerkasettförpackning horisontellt, inte vertikalt, och förväxla inte förpackningens ovan- och undersida. Om förpackningen förvaras vertikalt reduceras tonerflödet även om du skakar tonerkassetten innan du använder den, och i vissa fall flödar inte ens toner in i maskinen.

### I nödfall

###### Om du andas in dammet:

Gå till en plats med frisk luft och gurgla dig med stora mängder vatten. Rådgör med läkare om du börjar hosta eller liknande.

###### Om du får toner på huden:

Tvätta huden med tvål och skölj bort toner med vatten.

###### Om du får toner i ögonen:

Skölj genast bort toner med rinnande vatten. Rådgör med läkare om du känner smärtor.

###### Om du sväljer toner:

Skölj munnen och drick ett eller två glas vatten. Rådgör med läkare vid behov.

###### Varning:

- Förvara inte tonerkassetter i utrymmen där temperaturen är 40 °C eller mer.
  Toner kan hårda om kassetterna förvaras i hög temperatur.
- Förvara tonerkassetter och förpackningar med gamla kassetter utom räckhåll för små barn.

## Andra förvaringsmetoder för förbrukningsvaror

###### Förvara förbrukningsvaror på platser som uppfyller följande krav.

- Ren och torr plats
- Plats med stabil temperatur
- Plats som inte utsätts för direkt solljus

###### Lägg kopieringspapperet i en förpackning och förvara den på en plan yta.

Om du inte förvarar papperet i en förpackning kan det börja rulla och absorbera fukt, vilket orsakar pappersstopp.
Lägg överblivet papper i en förpackning som du försluter innan du placerar den i förvaring, annars kan papperet börja rulla och absorbera fukt, vilket orsakar pappersstopp.
Tillbaka till början