# SÄNDA EN INSTÄLLNING TILL EN DESTINATION SOM ANVÄNDS I FLERA FUNKTIONSLÄGEN

## Översikt

När du gruppsänder ett dokument till en destination som används i flera funktionslägen, t.ex. scannerläget och Internetfaxläget, tillämpas din inställning i samtliga lägen även om du har ställt in överföring på andra lägesskärmar. Tänk på följande undantag:

Sändn. Storlek | När filformatet är inställt på [TIFF-S] i Internetfaxläget kan endast formatet A4R (8-1/2" × 11"R) överföras. Om ett original i större format än A4 (8-1/2" × 11") ska scannas kommer formatet automatiskt att förminskas till A4R (8-1/2" × 11"R) .
Upplösning (bild) | Sidorna sänds i enlighet med inställningar som konfigurerats för varje läge.
Filformat (filkomprimeringsläge) | Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Scanningsinställningar] → [Scanningsinställningar] för att välja det komprimeringsläge som har ställts in med [Komprimeringsläge vid gruppsändning].
Färgscanning | Om färgläget är inställt på [Fullfärg] i scanningsläget sänds originalet i Mono2 till destinationer i Internetfaxläge och i färg till scanningsdestinationer. Om du vill sända samma bild som Internetfax eller fax till alla destinationer trycker du på knappen [Sänd samma bild som till faxadressen] ([Sänd samma bild som till I-faxadressen] om endast Internet Fax Expansion Kit är installerad) på manöverpanelen.
Originalräknare | Den här funktionen är endast aktiv i det valda läget.
Scanningsfilens storlek | Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Scanningsinställningar] → [Scanningsinställningar] → [Komprimeringsläge vid gruppsändning]. Om en destination i gruppsändningen har en inställd storleksbegränsning för [Ställ in maxvärde för sänddata (E-posta)] eller [Maximal storlek på bifogad data (FTP/skrivbord/nätverksmapp)] omfattas även destinationer som inte har denna inställning av samma begränsning.
2 i 1 | Det här läget är endast tillgängligt för fax och Internetfax. Det är kopplat till ett läge med lämplig funktion.
Ta bort färg | Det här läget är tillgängligt vid scannings- och datainmatning. Det är kopplat till ett läge med lämplig funktion.

Tillbaka till början