# SÄKERHETSKOPIERING

Adressboksinformation och användarinformation som lagras i maskinen kan sparas till och hämtas från ett USB-minne.

### Exportinställningar

Exporterar data till en USB-minnesenhet.
Välj avsedda data från [Typ av exportinställningar] och tryck på knappen [Verkställ] för att exportera dessa data. Du kan vid behov ställa in ett lösenord.

### Importinställningar

Importerar data som du har sparat på en USB-minnesenhet till maskinen med alternativet ”Exportera”.
Ange önskade data och tryck på knappen [Verkställ]. Ange ditt lösenord om du har valt att använda lösenord för exportfunktionen.

## Kloning av enhet

Sparar information om maskininställningar i XML-format och kopierar informationen till en annan maskin.
Funktionen gör att du slipper konfigurera samma inställningar på flera maskiner.

### Exportinställningar

Exporterar data till en USB-minnesenhet.
Välj avsedda data från [Typ av exportinställningar] och tryck på knappen [Verkställ] för att exportera dessa data. Du kan vid behov ställa in ett lösenord.

### Importinställningar

Importerar data som du har sparat på en USB-minnesenhet till maskinen med alternativet ”Exportera”.
Ange önskade data och tryck på knappen [Verkställ]. Ange ditt lösenord om du har valt att använda lösenord för exportfunktionen.

- Du kan endast exportera data till MX-6240N/MX-7040N.
- Följande data kopieras inte när en enhet klonas:
  - Alternativ för listutskrift och vidarebefordran av fax
  - Alternativ för räknare och visning av enhetsstatus
  - Maskinens IP-adress, enhetsnamn, administratörens lösenord, avsändarnamn för bildsändning och annan information som är specifik för maskinen
  - Inställningar som är specifika för maskinvaran som skärmkontrast, färgjustering och justering av position för sadelhäftning

## Adressbok vidarebefordran

Vidarebefordrar adressboken från den här maskinen direkt till annan multifunktionell kringutrustning.
Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant för information om dataimport med maskinen.

- Funktionen kan aktiveras när en USB-minnesenhet är installerad.
- Funktionen kan inte användas i inställningsläget, när ett jobb utförs eller när det finns reserverade jobb.

Tillbaka till början