# ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD

## Översikt

Tryck på den här knappen för att ange sändningsstorleken som ett pappersformat.
Om scanningsstorleken t.ex. är A4 (8-1/2" × 11") och sändningsstorleken är B5 (5-1/2" × 8-1/2") kommer bilden att förminskas innan överföring.

- Sändningsstorleken kan inte anges när [Långt Form.] har valts som scanningsstorlek eller när den anges med siffror.
- Sändningsstorleken kan inte anges när [TIFF-S] har valts som format i Internetfaxläget. Den fasta sändningsstorleken är A4R (8-1/2" × 11"R).

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Original].

2. #### Tryck på knappen Sändn. Storlek

3. #### Tryck på lämplig knapp för pappersformat

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   Valet av pappersformat för ”Scan. Storlek” kan resultera i att vissa storlekar inte går att välja som ”Sändn. Storlek”.

4. #### Tryck på den knapp för ”Bildorientering” som har samma orientering som originalbilden.

   Om inställningen inte stämmer kommer bilden eventuellt inte att sändas på rätt sätt.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   Det förhållande som används för förstoring eller förminskning av originalet kommer att visas mellan ”Scan. Storlek” och ”Sändn. Storlek”.
   Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standardinställningar] → [Bildorientering] i inställningsläget för att konfigurera standardinställningen för bildorientering.

Tillbaka till början