# HANDINMATNINGSFACKETS MATARCYLINDER

Om pappret ofta matas fel i handinmatningsfacket, måste matarcylindern i handinmatningsfacket rengöras. Torka av ytan på matarcylindern med en ren och mjuk trasa som har fuktats med vatten eller ett neutralt rengöringsmedel.

## Drift

### Handinmatningsfack (på maskinen)

1. #### Ta bort pappret.

2. #### Ta bort underhållsluckan

3. #### Rengör handinmatningsfackets matarcylinder.

   Sätt tillbaka underhållsluckan när du är klar med rengöringen.

4. #### Fyll på pappret.

### Handinmatningsfack (storkassetter)

1. #### Tryck på funktionsknappen och ta bort pappret

   Pappersbordet sänks. Funktionsknappen blinkar när pappersbordet sänks. Knappen lyser fast när pappersbordet har sänkts ned. Ta inte ut pappret förrän knappen har slutat blinka.

2. #### Ta bort underhållsluckan.

3. #### Rengör handinmatningsfackets matarcylinder.

   Sätt tillbaka underhållsluckan när du är klar med rengöringen.

4. #### Fyll på pappret och tryck på funktionsknappen.

   Pappersbordet åker upp när du håller funktionsknappen intryckt.

Tillbaka till toppen