# INSTÄLLNINGAR FÖR NÄTVERKSCANNER

## Inställningar för ämnesnamn

Här visas ämnen som kan väljas för e-postöverföringar.

### Lägga till eller redigera ett ämne

Tryck på knappen [Lägg till] för att visa registreringsskärmen för ämne. Tryck på ett ämnesnamn för att visa registreringsskärmen för motsvarande ämne. I det här läget kan du redigera det.

### Radera ett ämne

Om du vill radera ett valt ämne ska du markera kryssrutan till höger om ”Nr” med och trycka på knappen [Radera].

## Inställningar för filnamn

### Lägga till eller redigera ett filnamn

Tryck på knappen [Lägg till] för att visa registreringsskärmen för filnamn. Du kan registrera upp till 30 nätverksmappar.
Tryck på ett filnamn för att visa registreringsskärmen för motsvarande fil. I det här läget kan du redigera filnamnet.

### Radera ett filnamn

Om du vill radera ett valt filnamn ska du markera kryssrutan till höger om ”Nr” med och trycka på knappen [Radera].

## Inställningar för meddelandetext

Här visas meddelandetexten som kan anges för e-postöverföringar.

### Lägga till eller redigera en meddelandetext

Tryck på knappen [Lägg till] för att visa registreringsskärmen för meddelandetext. Du kan registrera upp till 30 nätverksmappar.
När du trycker på titeln på en meddelandetext visas redigeringsskärmen för motsvarande meddelandetext. I det här läget kan du redigera den.

### Radera en meddelandetext

Om du vill radera en vald meddelandetext ska du markera kryssrutan till höger om ”Nr” med och trycka på knappen [Radera].

## Administrationsinställningar

Det går att konfigurera administrationsinställningar som avser nätverksskrivarfunktionerna.

###### Avancerade inställningar

Om [Inaktivera val av Svara till.] är inställt på kan du inte välja en Svara till-adress, och returdestinationen för både ”Maskinadress” och ”Returadress” används.

###### Namnge filer

Lägger till en teckensträng för kryssrutan till filnamnet för scannade bilddata.

- Om data sänds till samma destination två eller fler gånger ställer du in [Unik identifierare] på för att inte skriva över redan sända data med nya data.
- Om du sänder data till en dator som är utomlands med Internetfaxfunktionen ställer du in [Avsändarnamn] på .

###### Standardämne

Ange ett ämne för e-postmeddelandet för att skicka det under nätverksscanningens e-postöverföring.

###### Lägg automatiskt till jobbinformation i meddelandetexten

När ett e-postmeddelande skickas läggs jobbinformationen automatiskt till i e-posttexten.

###### Lägg automatiskt till sidfot i e-postens meddelandetexten

När ett e-postmeddelande skickas läggs sidfoten för e-post till automatiskt.

###### Registrering av sidfot för e-post

Ange texten som ska skrivas ut som sidfot för e-post.
Tillbaka till början