# ANVÄNDA DEN AUTOMATISKA DOKUMENTMATAREN FÖR FAXSÄNDNING I DIREKTSÄND-LÄGE

## Översikt

Att skicka ett scannat original utan att spara det i maskinens minne kallas ”Direktsänd”.
I det här avsnittet beskrivs hur du scannar originalet med den automatiska dokumentmataren och skickar det direkt.
För att faxa tjocka original eller något annat original som inte kan matas genom den automatiska dokumentmataren ska man istället öppna den automatiska dokumentmataren och lägga originalet på dokumentglaset.

- Följande funktioner kan inte användas med direktöverföring:
  Timeröverföring, 2 i 1, Id-Kort Kopiering, Arbets- Uppbyggnad, Minnespolling, Originalantal, Fil, Snabbfil, Brevlåda, Bokdelning, Polling, Dubbelsidig scanning, Global Adressökning.
- Återsändning kommer inte att utföras när en direktsändning inte kan göras p.g.a. kommunikationsfel eller annan orsak.
- I läget direktöverföring kan du inte använda knappen [Förhandsgranska].

## Drift

1. #### Placera originalen i den automatiska dokumentmataren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

2. #### Tryck på knappen [Sänd direkt] på åtgärdspanelen.

3. #### Ange destinationens faxnummer

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN
   - Endast en destination kan anges. En direktvalsknapp där flera destinationer lagras kan inte användas.
   - Destinationen kan inte hämtas från en global adressbok.

4. #### Tryck på knappen [Start] för att starta överföringen.

   Om en faxöverföring redan pågår när direktöverföringen matas in kommer direktöverföringen att vänta tills den första överföringen är klar. Direktöverföringen startar när den första överföringen är klar.
   När en direktöverföring väntar, kan du bara kontrollera jobbstatusen.
   - JOBBSTATUSSKÄRM

   ###### Så här ångrar du scanningen av originalet:

   Tryck på knappen [Avbryt scanning].

Tillbaka till toppen