# ANGE KOMMUNIKATIONSTID (TIMER)

## Översikt

Du kan ange en tidpunkt för automatisk överföring eller gruppsändning.
Den här funktionen är användbar om du vill utföra reserverade överföringar, gruppsändningar och andra överföringar när du inte är på plats, på kvällstid eller andra tider på dygnet då det är billigare att ringa. Även en timerinställning för pollingmottagning kan anges så att du kan ta emot fax även när du inte är där.

- Om en annan överföring pågår vid den angivna tidpunkten, kommer den tidsinställda överföringen att påbörjas när det pågående jobbet avslutats.
- Endast en timerpolling kan lagras per gång. Ange en timer för seriepolling för att ta emot data från flera destinationer genom polling.
- Inställningar som valts för en timeröverföring (exponering, upplösning, övriga funktioner osv.) raderas automatiskt så snart som överföringen har avslutats. (Om dokumnetarkiveringsfunktionen används kan dock den scannade originalbilden och inställningarna lagras på den inbyggda hårddisken.)
- Tidsinställningen åsidosätts om ett jobb som har schemalagts för timeröverföring ges prioritet på jobbstatusskärmen. Överföringen påbörjas så snart som det nuvarande jobbet är avslutat.
  - PRIORITERA ETT FAX FÖR SÄNDNING ÄVEN OM DET RESERVERATS SENARE
- Tiden kan ställas in upp till en vecka i förväg.
- Övriga funktioner kan utföras efter att en timeröverföring har ställts in.
- En timeröverföring kan raderas i fönstret för jobbstatus.

- När en timeröverföring har ställts in ska huvudströmbrytaren vara ””. Sändningen utförs inte om statusen är ”” vid angiven tid.
- När en timeröverföring görs måste originalet scannas till minnet när du ställer in överföringen. Det går inte att lägga ett dokument i dokumentmataren eller på dokumentglaset och låta det scannas vid den reserverade tidpunkten för överföringen.
- Upp till 100 timeröverföringar kan lagras samtidigt.
- Den här funktionen kan inte användas i läget för direktöverföring eller när du använder högtalaren för att ringa.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationens faxnummer

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Timer].

4. #### Tryck på knappen [På]

5. #### Ange datum och därefter klockslag (timmar och minuter) i 24-timmarsformat

   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   - Tryck på de områden där timmarna respektive minuterna visas och ange värden med sifferknapparna. Eller tryck på och ange storleken.
   - Inställningen visar nuvarande tid. Om fel tid visas trycker du på knappen [CA] för att avbryta funktionen. Ställ in rätt tid i inställningsläget och upprepa sedan timeröverföringsproceduren.

   ###### Så här ångrar du timeröverföringsinställningen:

   Tryck på knappen [Av].

   ###### För att ställa in datum och tid på maskinen:

   Välj [Systeminställningar] → [Standardinställningar] → [Klockjustering] i inställningsläget.
   Om alternativet [Inaktivera klockjustering] har aktiverats kan du inte ändra datum och tid. I ett sådant fall väljer du [Systeminställningar] i inställningsläget och väljer därefter [Inställningar För Drift] för att inaktivera [Inaktivera klockjustering].

6. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   När du lägger originalet på dokumentglaset ska du scanna en sida i taget.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen är utförd och att maskinen är redo för överföring.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] när du har kontrollerat förhandsgranskningsbilden.
   Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.
   Originalet scannas in i minnet. Originalet kan inte scannas in vid en angiven tid.

Tillbaka till toppen