# RADERA KRINGLIGGANDE SKUGGOR PÅ EN BILD (RADERING)

## Översikt

Raderingsfunktionen används för borttagning av de skuggor i kopiorna som kan bildas när du kopierar tjocka original eller böcker.

###### Raderingslägen

- Den här funktionen raderar de delar av en bild där skuggor brukar bildas. Däremot identifieras inte faktiska skuggor, så att endast dessa raderas.
- Raderingsbredden är synkroniserad med inställningen för zoomåtergivning.
  Exempelvis om den inställda raderingsbredden är 20 mm (1") och bilden reduceras till 50 % kommer raderingsbredden att bli 10 mm (1/2").

###### Så här ändrar du standardinställningen för raderingsbredd:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Kopieringsfunktion] (flik) → [Inställningar För Kopieringsfunktion] → [Justering Av Raderingsbredd].

## Drift

1. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska].

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på knapparna [Övrigt] och [Radera].

3. #### Ange en raderingsposition

   Tryck på kryssrutan på den sida som ska raderas och ändra till .

   Knappen [Yttre ram]: Kryssrutorna upp, ner, vänster och höger är inställda på .
   Knappen [Ange ram+ centrum]: Alla kryssrutor är inställda på .
   Ange raderingskanten på motsatta sidan när du raderar kanterna för en till tre sidor vid dubbelsidig scanning.
   - Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan] har markerats raderas kanten som har motsatt position jämfört med framsidans raderingskant.
   - Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan] är inställd på raderas kanten som har samma position jämfört med framsidans raderingskant.

4. #### Ange raderingsbredden

   Tryck på det numeriska visningsfältet på fram- eller baksidan och ange området med hjälp av sifferknapparna.
   Du kan också trycka på knappen för att ange området.
   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

   ###### Så här ångrar du en raderingsinställning:

   Tryck på knappen [Rensa].

5. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

6. #### Tryck på knappen [Färg start] eller på knappen [S/V start] för att börja kopiera.

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

Tillbaka till toppen