# LISTA ÖVER SYSTEMINSTÄLLNINGAR

## Översikt

Följande är en lista över inställningslägesposter, fabrikens standardinställningar och restriktioner för varje post.
Beroende på maskinens specifikationer och installerade kringutrustningsenheter är det eventuellt inte möjligt att använda vissa inställningar.

### TOTALRÄKNEVERK

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
TOTALRÄKNEVERK | - | Ja | Ja
Jobbräkning | - | Ja | Ja
| Maskinräkning
| - | Ja | Ja

### Standardinställningar

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Standardinställningar
| Ja | Ja
| Klockjustering
| Ja | Ja
| Ange tidszon
| - | Ja | Ja
| Datum- och tidsinställningar
| - | Ja | Ja
| Synkronisera med Internet Time Server
| Inaktivera | Ja | Ja
Inställning av sommar-/vintertid | Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Välj inställningstyp
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Starttid
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Tid för avslutning
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Justeringstid
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
Standardformat | Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Tangentbordsval
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja

### Listutskrift (Användare)

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Listutskrift (Användare)
| Ja | Ja
| Lista över alla användarinställningar
| - | Ja | Ja
| Testsida för skrivare
| - | Ja | Ja
| Adresslista sändning
| - | Ja | Ja
| Mapplista för dokumentarkivering
| - | Ja | Ja

### Papperskassett Inställningar

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Papperskassett Inställningar
| Ja | Ja
| Kassett 1
| Vanligt, A4 (8-1/2" × 11") | Ja | Ja
| Kassett 2
| Vanligt, A4 (8-1/2" × 11") | Ja | Ja
| Kassett 3
| Normalt, Auto-AB (Auto-Tum) | Ja | Ja
| Kassett 4
| Ja | Ja
| Fack 5*1, 2, 3
| Normalt, A4 (8-1/2" × 11")*1 Normalt, A3 (11" × 17") *2, 3 | Ja | Ja
| Kassett 6*3
| Normalt, A3 (11" × 17") | Ja | Ja
| Handmatningsfack*4
| Normalt, Auto-AB (Auto-Tum) | Ja | Ja
| Välj liknande storlekar för auto-avkänning
| Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-Tum: 8-1/2" x 14" | Ja | Ja
| Infogare (övre)
| Normalt, Auto-AB (Auto-Tum) | Ja | Ja
| Infogare (undre)
| Normalt, Auto-AB (Auto-Tum) | Ja | Ja
| Registrering av egen storlek (Handinmatningsfack)
| Anpassad 1 till 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Ja | Ja

*1 När ett högkapacitetsfack (MX-LC12) är installerat
*2 När ett högkapacitetsfack (MX-LC13 N) är installerat
*3 När högkapacitetsfack är installerade
*4 När ett handmatningsfack är installerat

### Registrering av papperstyp

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Registrering av papperstyp
| - | Ja | Ja

### Faxdata Ta emot/Vidarebefordra

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Faxdata Ta emot/Vidarebefordra
| Ja | Ja
| Inställningar av Internetfax*
| Ja | Ja
| Mottagningsstart
| - | Ja | Ja
| Manuell Mottagningstangent på Initialskärmen
| Aktivera | Ja | Ja
| Vidarebefordra mottagen data
| - | Ja | Ja

* När expansionssatsen för Internetfax är installerad

### Skrivarens Tillstånd

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Skrivarens Tillstånd
| Ja | Ja
| Standardinställningar
| Ja | Ja
| Kopior
| 1 uppsättning med kopior | Ja | Ja
| Orientering
| Stående | Ja | Ja
| Standardpappersformat
| A4 (8-1/2"x11") | Ja | Ja
| Standardutmatningsfack
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Standardpapperstyp
| Normalt papper | Ja | Ja
| Ursprungliga inställningar för upplösning
| 600 dpi (hög kvalitet) | Ja | Ja
| Inaktivera utskrift av tom sida
| Inaktivera | Ja | Ja
| Linjetjocklek
| 5 | Ja | Ja
| Dubbelsidig utskrift
| 1-sidig | Ja | Ja
| Färgläge
| Auto | Ja | Ja
| Sidor/ark utskrift
| 1 sidor/ark | Ja | Ja
| Sidanpassning
| Aktivera | Ja | Ja
| UTMATNING
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Ja | Ja
| Skriv ut per enhet
| Aktivera | Ja | Ja
| Häftningsposition
| Inaktiverad | Ja | Ja
| Hålslagning
| Inaktivera | Ja | Ja
| Vikning
| Inaktivera | Ja | Ja
| Sadelvikning
| Insida | Ja | Ja
| Z-häft pappersstorlek
| Alla aktiverade | Ja | Ja
| Brevhäft
| Utskriftssida: Inre bindningssida: Höger bindning | Ja | Ja
| Dragspelshäft
| Ja | Ja
| Dubbelhäft
| Ja | Ja
| Halvvikt
| Ja | Ja
| Inställningar trimningsmängd
| 2,0 mm | Ja | Ja
| SNABBFIL
| Inaktivera | Ja | Ja
| PCL-inställningar
| Ja | Ja
| Inställningar för PCL-symboluppsättning
| PC-8 | Ja | Ja
| PCL-typsnittsinställning
| Internt Typsnitt, 0: Courier | Ja | Ja
| PCL-radmatningskod
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Ja | Ja
| Bred A4
| Inaktivera | Ja | Ja
| PostScript-inställningar
| Ja | Ja
| Skriv ut PS-fel
| Inaktivera | Ja | Ja
| Binär behandling
| Inaktivera | Ja | Ja

### Dokumentarkiveringskontroll

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Dokumentarkiveringskontroll
| - | Ja | Ja

### Kontroll USB-enhet

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Kontroll USB-enhet
| - | Ja | Ja
| Identifierad enhet
| - | Ja | Ja
| Drivrutin
| - | Ja | Ja

### Inställningar För Drift

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Inställningar För Drift
| Nej | Ja
| Förstora visningsläge
| Inaktivera | Nej | Ja
| Knappljud
| Mellan | Nej | Ja
| Tangentljud vid beröring
| Inaktivera | Nej | Ja
| Automatisk Återställning
| 60 sekunder | Nej | Ja
| Avbryt Timer
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställning Av Meddelandetid
| 6 sekunder | Nej | Ja
| Visa Språk Inställning
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Standardinställning För Visning
| Hemskärm | Nej | Ja
| Visa favoritmenyer som standard
| Inaktivera | Nej | Ja
| Visa Åtgärdspanel som standard
| Aktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av arbetsprioritering
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av handmatningsutskrift
| Inaktivera | Nej | Ja
| Tangentfunktionsinställning
| 0.0 sekunder | Nej | Ja
| Inaktivera automatisk tangentupprepning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera klockjustering
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera omslag/infogningar-läge
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inakt. manuell efterbehandling
| Inaktivera | Nej | Ja
| Ange tangentbordsprioritering*1
| Virtuellt tangentbord | Nej | Ja
| Visa aktuell sökväg i systeminställningarna
| Aktivera | Nej | Ja
| Aktivera länk för aktuell sökväg
| Aktivera | Nej | Ja
| Ursprunglig inställning originalräknare
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Sortera siffertangenter stigande från ovan vänster
| Inaktivera | Nej | Ja
| MFP Displaymönsterinställning
| Mönster 4 | Nej | Ja
| Inställning för förhandsgranskning
| Nej | Ja
| Inställning bildkontroll mottagen data
| Inaktivera | Nej | Ja
| Standardlista/miniatyrvy
| Nej | Ja
| Mottagna data för Fax/I-Faxskärm
| Miniatyr | Nej | Ja
| Filhämtning för dokumentarkivering
| Nej | Ja
| Huvudmapp/Snabbfilsmapp
| Lista | Nej | Ja
| Anpassad mapp
| Lista | Nej | Ja
| Inställningar för fjärranvändning
| Nej | Ja
| Fjärranvändning av programvara
| Nej | Ja
| Användningsbehörighet
| Förbjudet | Nej | Ja
| Visa skärmen för lösenordsinmatning
| Visa både på datorn och maskinen | Nej | Ja
| Användning från bestämd dator
| Nej | Ja
| Användningsbehörighet
| Förbjudet | Nej | Ja
| Datorns värdnamn eller IP-adress
| - | Nej | Ja
| Visa skärmen för lösenordsinmatning
| Visa både på datorn och maskinen | Nej | Ja
| Användning av användare som har lösenord
| Nej | Ja
| Användningsbehörighet
| Förbjudet | Nej | Ja
| Visa skärmen för lösenordsinmatning
| Visa både på datorn och maskinen | Nej | Ja
| Cookie-inställningar
| Lagras ej | Nej | Ja
| Mallinställn. för virtuellt tangentbord
| - | Nej | Ja
| Anpassa tangentinställning*2
| - | Nej | Ja
| Hemskärmsinställning*2
| - | Nej | Ja

*1 När ett externt tangentbord är installerat
*2 Kan inte ställas in på maskinen. Kan endast ställas in i inställningsläget (webbversion). (Administratörsrättigheter krävs.)

### Enhetsstyrning

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Enhetsstyrning
| Nej | Ja
| Inställning För Avkänning Av Originalets Storlek
| Nej | Ja
| Kombinera format för avkänning av original
| AB-1 (Tum-1) | Nej | Ja
| Avbryt avkänning vid dokumentglaset
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av dokumentmatare
| Inaktivera | Nej | Ja
| Läge för originalmatning
| Alla inaktiverade | Nej | Ja
| Inaktivering av Duplexenhet
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av högkapacitetsfack*1
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av kassettinställningar
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av efterbehandlare*2
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av handmatningsfack*3
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av infogare*4
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av förskjutning*2
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av häftare*2
| Inaktivera | Nej | Ja
| Automatisk sadelhäftning*5
| Aktivera | Nej | Ja
| Sadelhäft/Positonsjustering*5
| Alla 0 mm | Nej | Ja
| Justera position för sadelhäftning*6
| 0 | Nej | Ja
| Inaktivering av hålslagning*7
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera vikningsenhet*8
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av trimningsmodul*9
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av färgläge*10
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar För Automatiskt Pappersval
| Normalt papper | Nej | Ja
| Inställning för tandemkoppling
| Nej | Ja
| IP-adress för slavmaskin
| 0.0.0.0 | Nej | Ja
| Portnummer
| 50001 | Nej | Ja
| Inaktivering av mastermaskinläge
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av slavmaskinläge
| Inaktivera | Nej | Ja
| Detektera standard i det automatiska färgläget
| 3 | Nej | Ja
| Automatisk växling mellan efterbehandlarfack*2
| - | Nej | Ja
| Registreringsjustering
| - | Nej | Ja
| Optimering av en hårddisk
| - | Nej | Ja
| Rengöringsläge fixeringsenhet
| Aktivera | Nej | Ja
| PTC rengöringsläge
| - | Nej | Ja
| MC rengöringsläge
| - | Nej | Ja
| Sammanslagning av kontrollinställningar
| Nej | Ja
| Pappersvikt
| 60–89 g/m2 (16–23 lbs.) | Nej | Ja
| Listutskrift
| Ensidig | Nej | Ja
| Reducera svarta ränder
| Inaktivera | Nej | Ja
| Visa varningsmeddelande för upptäckta svarta ränder.
| Inaktivera | Nej | Ja

*1 När ett högkapacitetsfack är installerat
*2 När en efterbehandlare med sadelhäftning eller efterbehandlare är installerad
*3 När handmatningsfacket är installerat
*4 När infogaren är installerad
*5 När efterbehandlaren med sadelhäftning är installerad
*6 När efterbehandlaren med sadelhäftning (100-arks häftning) är installerad
*7 När hålslagningsmodulen är installerad
*8 När vikningsenheten är installerad
*9 När trimningsmodulen är installerad
*10 När ett färgrelaterat problem har inträffat

### Inställningar för kopieringsfunktion

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Inställningar för kopieringsfunktion
| Nej | Ja
| Ursprungliga statusinställningar
| Nej | Ja
| Färgläge
| Fullfärg | Nej | Ja
| Papperskassett
| - | Nej | Ja
| Exponeringstyp
| Auto | Nej | Ja
| Återgivning
| 100% | Nej | Ja
| Dubbelsidig kopiering
| 1-sida till 1-sida | Nej | Ja
| UTMATNING
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Inställningar för kopieringsfunktion
| Nej | Ja
| Justering av kopieexponering
| Nej | Ja
| Färgat
| 5 | Nej | Ja
| Svart & vit
| 5 | Nej | Ja
| Inställning för rotation vid kopiering
| Rotation vid kopiering | Nej | Ja
| Tillägg eller ändring av förinställd återgivning
| - | Nej | Ja
| Inställning av max antal kopior
| 9999 | Nej | Ja
| Grundinställning För Marginalförskjutning
| Nej | Ja
| Sida 1
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Sida 2
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Justering Av Raderingsbredd
| Nej | Ja
| Kantmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Mittmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Id-Kortkopieringsinställningar
| Nej | Ja
| Originalets format
| X: 86 mm (3–3/8"), Y: 54 mm (2–1/8") | Nej | Ja
| Anpassa till sidan
| Inaktivera | Nej | Ja
| Automatisk sadelhäftning*
| Aktivera | Nej | Ja
| Initialinställning för flikkopiering
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av program
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inakt. automatiskt pappersval
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställning för automatiskt val av papperskassett
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av egen bild
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera sändning under kopiering
| Inaktivera | Nej | Ja
| Svartvit 600 dpi × 600 dpi scanningsläge för dokumentmatare
| Inaktivera | Nej | Ja
| Svartvit snabbscanning från dokumentglaset
| Aktivera | Nej | Ja
| Autom. återst. innan kop.jobb körs
| Inaktivera | Nej | Ja
| Färgjusteringar
| Nej | Ja
| Grundinställning Av Färgbalans
| Fabrikens standardinställning | Nej | Ja
| Automatisk färgkalibrering
| - | Nej | Ja

* När en efterbehandlare med sadelhäftning är installerad

### Skrivarinst.

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Skrivarinst.
| Nej | Ja
| Standardinställningar
| Nej | Ja
| Tillåt inte utskrift av meddelandesida
| Aktivera | Nej | Ja
| Tillåt inte utskrift av testsida
| Inaktivera | Nej | Ja
| Automatisk ändring mellan A4/Letter
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Utskriftsdensitetsnivå
| Nej | Ja
| Färgat
| 3 | Nej | Ja
| Svart & vit
| 3 | Nej | Ja
| Exponeringsjustering CMYK
| Alla 0 | Nej | Ja
| Handmatningsfackets inställningar*
| Nej | Ja
| Aktivera detekterad pappersstorlek i handinmatningsfacket
| Inaktivera | Nej | Ja
| Aktivera vald pappersstorlek i handinmatningsfacket
| Aktivera | Nej | Ja
| Exkludera handinmatningsfacket från automatiskt pappersval
| Inaktivera | Nej | Ja
| Jobbkö
| Aktivera | Nej | Ja
| Avaktivera direktutskrift från USB-minne
| Inaktivera | Nej | Ja
| Avaktivera direktutskrift från nätverksmapp
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera sändning under utskrift
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar För Gränssnitt
| Nej | Ja
| Hexadecimalt dumpningsläge
| Inaktivera | Nej | Ja
| I/O-tidsgräns
| 60 sekunder | Nej | Ja
| Aktivera USB-port
| Aktivera | Nej | Ja
| Växla USB-portemulering
| Auto | Nej | Ja
| Aktivera nätverksport
| Aktivera | Nej | Ja
| Växling vid nätverksportemulering
| Auto | Nej | Ja
| Metod för portväxling
| Växla efter slutfört arbete | Nej | Ja
| Automatisk färgkalibrering
| - | Nej | Ja

* När handmatningsfacket är installerat

### Inställningar för bildsändn.

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Inställningar för bildsändn.
| Nej | Ja
| Inställningar För Drift
| Nej | Ja
| Standardinställningar
| Nej | Ja
| Behåll inställningarna en stund efter att scanningen har avslutats.
| Inaktivera | Nej | Ja
| Standardinställning För Visning
| E-post (fax om fax är installerad) | Nej | Ja
| Standardalternativ för adressbok
| Nej | Ja
| Använd adresser endast för sändlägen
| Aktivera | Nej | Ja
| Kategori som visas som standard
| Ingen | Nej | Ja
| Visa alla adresstyper oavsett vilket läge som visas för närvarande.
| Inaktivera | Nej | Ja
| Förstora adressboken
| Aktivera | Nej | Ja
| Bildorientering
| Stående | Nej | Ja
| Ursprunglig inställning för upplösning
| Nej | Ja
| Scanner gemensam
| Använd den ursprungliga upplösningen: inaktiverad, 200 × 200 dpi | Nej | Ja
| E-post
| Använd den ursprungliga upplösningen: inaktiverad, 200 × 200 dpi | Nej | Ja
| Internet-fax*1
| Använd den ursprungliga upplösningen: inaktiverad, 200 × 100 dpi | Nej | Ja
| FAX*2
| Använd den lagrade upplösningen: Inaktiverad, standard | Nej | Ja
| Standard exponeringsinst.
| Auto | Nej | Ja
| Standard originalbildtyp
| Text | Nej | Ja
| Skärpa
| 3 | Nej | Ja
| Kontrast
| 3 | Nej | Ja
| Sänd samma bild som har sänts via Fax/Internetfax.
| Inaktivera | Nej | Ja
| Nästa adressknapp vid gruppsänd. måste anges
| Inaktivera | Nej | Ja
| Ljudsignal vid slutförd scanning
| Mellan | Nej | Ja
| Inaktivera växling av visningsordning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Lagringsinställning för utskrift av mottagna data
| Inaktivera | Nej | Ja
| Standardverifieringsstämpel*3
| Inaktivera | Nej | Ja
| Justering Av Raderingsbredd
| Nej | Ja
| Kantmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Mittmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Tidsangiven utmatning av mottagna data
| Inaktivera | Nej | Ja
| Aktivera/Inaktiv. inställningar
| Nej | Ja
| Inställningar för inaktivering av registrering
| Nej | Ja
| Inaktivera registrering av destination från manöverpanelen
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av destination av webbsida*4
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av program
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av brevlåda
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera destinationsregistrering med global adressökning*4
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera registrering med hjälp av Network Scanner Tool*4
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera vidarebefordran via nätverk
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för inaktivering av överföring
| Nej | Ja
| Inaktivera [Sänd igen] sändläge för fax/bild
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera val från adressbok
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera direktval
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera PC-I-faxöverföring*1
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera PC-faxöverföring*4
| Inaktivera | Nej | Ja
| Eget namn och Destinationsinställning
| Nej | Ja
| Registrering av avsändardata
| - | Nej | Ja
| Registrering av eget namnval
| - | Nej | Ja
| Scanningsinställningar
| Nej | Ja
| Scanningsinställningar
| Nej | Ja
| Inställning av standardavsändare
| - | Nej | Ja
| Standardinställningar för färgläge
| Nej | Ja
| Scanner gemensam
| (Ingen post)
| Auto | Nej | Ja
| (Ingen post)
| Gråskala | Nej | Ja
| Inaktivera byte av svartvit inställning i autoläget
| Inaktivera | Nej | Ja
| Vanligt vid e-post
| (Ingen post)
| Auto | Nej | Ja
| (Ingen post)
| Gråskala | Nej | Ja
| Inaktivera byte av svartvit inställning i autoläget
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för ursprungligt filformat
| Scanner gemensam
| Nej | Ja
| Filformat
| PDF | Nej | Ja
| Svart & vit
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Färg/Gråskala
| Mellan | Nej | Ja
| Specificerade sidor per fil
| Inaktivera | Nej | Ja
| Antal sidor
| 1 | Nej | Ja
| E-post
| Nej | Ja
| Filformat
| PDF | Nej | Ja
| Svart & vit
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Färg/Gråskala
| Mellan | Nej | Ja
| Specificerade sidor per fil
| Inaktivera | Nej | Ja
| Antal sidor
| 1 | Nej | Ja
| Komprimeringsläge vid gruppsändning
| Nej | Ja
| Svart & vit
| MH (G3) | Nej | Ja
| Färg/Gråskala
| Mellan | Nej | Ja
| Ställ in maxstorlek för e-postbilagor
| Obegränsad | Nej | Ja
| Maximal storlek för e-postbilagor (FTP/Skrivbord/Nätverksmapp)
| Obegränsad | Nej | Ja
| Bcc-inställning
| Nej | Ja
| Aktivera Bcc
| Inaktivera | Nej | Ja
| Visa Bcc-adressen i skärmen jobbstatus
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera scanningsfunktion
| Nej | Ja
| PC-scanning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställning för standardadress
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar av Internetfax*1
| Nej | Ja
| Standardinställningar
| Nej | Ja
| Autom. aktivering fr. viloläge vid utskrift
| Aktivera | Nej | Ja
| Komprimeringsinställning
| MH (G3) | Nej | Ja
| Inställning av högtalarvolym
| Nej | Ja
| Mottagningssignal
| Mellan | Nej | Ja
| Felsignal
| Mellan | Nej | Ja
| Originalutskrift på transaktionsrapporten
| Skriv endast ut felrapport | Nej | Ja
| Inställning för utskrift av transaktionsrapport
| Nej | Ja
| Sänder till en mottagare
| Skriv endast ut felrapport | Nej | Ja
| Gruppsändning
| Skriv ut alla rapporter | Nej | Ja
| Tar emot
| Skriv Inte Ut Rapport | Nej | Ja
| Inställning för utskrift av aktivitetsrapport
| Nej | Ja
| Automatisk utskrift när minnet är fullt
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skriv ut dagligen på angiven tid
| Inaktivera | Nej | Ja
| Brödtextutskrift Välj Utskrift
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för sändning
| Nej | Ja
| I-Fax mottagningsrapport På/Av-inställning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Begäran av I-faxmottag.rapport tidsgränsinställning
| 1 timme | Nej | Ja
| Antal återuppringningar vid mottagningsfel
| 2 | Nej | Ja
| Ställ in maxstorlek för e-postbilagor
| Obegränsad | Nej | Ja
| Inställning för rotation vid sändning
| Alla aktiverade | Nej | Ja
| Skriver ut sidnummer hos mottagaren
| Aktivera | Nej | Ja
| Återuppringning vid upptaget
| Ring upp igen. Gånger: 2, Intervall: 3 minuter | Nej | Ja
| Återuppringning vid kommunikationsfel
| Ring upp igen. Gånger: 1, Intervall: 3 minuter | Nej | Ja
| Mottagningsinställningar
| Nej | Ja
| Inställning för automatisk mottagningsförminskning
| Aktivera | Nej | Ja
| Inställning för 2-Sidig utskrift vid mottagning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Välj adress för vidarebefordring av data
| - | Nej | Ja
| Direkt SMTP
| Inaktivera | Nej | Ja
| Lägg till värdnamn eller IP-adress
| Inaktivera | Nej | Ja
| Värdnamn eller IP-adress
| - | Nej | Ja
| Minska utskrift av ltr-format *5
| Inaktivera | Nej | Ja
| Utskrift mottag.datum- och tid
| Inaktivera | Nej | Ja
| Minska utskrift av A3-format *5
| Aktivera | Nej | Ja
| Inställning av POP3-kommunikationstidsbegränsning
| 60 sekunder | Nej | Ja
| Inställning av intervallet för mottagningskontroll
| 5 min. | Nej | Ja
| Inställningar för faxutskrift
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Inställn. tillåtna/förnekade e-postadresser eller domännamn
| Nej | Ja
| Inställn. tillåtna/förnekade e-postadresser eller domännamn
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja

*1 När expansionssatsen för Internetfax är installerad
*2 När expansionssatsen för fax är installerad.
*3 När verifieringsstämpeln är installerad
*4 När nätverksanslutningen är aktiverad
*5 Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.

### Dok.arkiveringsinställn.

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Dok.arkiveringsinställn.
| Nej | Ja
| Standardlägets inställningar
| Delningsläge | Nej | Ja
| Inställning av sorteringsmetod
| Datum | Nej | Ja
| Inställning för administratörsbehörighet
| Nej | Ja
| Radera Fil
| Inaktivera | Nej | Ja
| Radera Mapp
| Inaktivera | Nej | Ja
| Ändra lösenord
| Inaktivera | Nej | Ja
| Radera alla snabbfiler
| Nej | Ja
| Radera nu
| - | Nej | Ja
| Radera snabbfiler vid uppstart
| Aktivera | Nej | Ja
| Bildorientering
| Stående | Nej | Ja
| Standardinställningar för färgläge
| Auto | Nej | Ja
| Standard exponeringsinst.
| Auto | Nej | Ja
| Standard originalbildtyp
| Text | Nej | Ja
| Ursprungliga inställningar för upplösning
| 600 × 600 dpi | Nej | Ja
| Inställning av komprimeringsförhållande för färgdata
| Medel-komp. | Nej | Ja
| Ljudsignal vid slutförd scanning
| Mellan | Nej | Ja
| Standardutmatningsfack*1
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Inaktivera text/stämpelutskrift vid återutskrift
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för batchutskrift
| Nej | Ja
| Val av [Alla använd.] är ej tillåtet.
| Aktivera | Nej | Ja
| Val av [Okänd användare] är ej tillåtet.
| Aktivera | Nej | Ja
| Justering Av Raderingsbredd
| Nej | Ja
| Kantmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Mittmarginal
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Id-Kortkopieringsinställningar
| Nej | Ja
| Originalets format
| X: 86 mm (3–3/8"), Y: 54 mm (2–1/8") | Nej | Ja
| Anpassa till lagringsstorleken
| Inaktivera | Nej | Ja
| Ställa in lagra/radera efter filutskrift
| Lagra | Nej | Ja
| Inställning av scanning till extern minnesenhet
| Nej | Ja
| Standardinställningar för färgläge
| Auto | Nej | Ja
| Inställningar för ursprungligt filformat
| PDF | Nej | Ja
| Svart & vit
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Färg/Gråskala
| Nej | Ja
| Komprimeringsförhållande
| Mellan | Nej | Ja
| Bet. svart bokstav
| Inaktivera | Nej | Ja
| Specificerade sidor per fil
| Inaktivera | Nej | Ja
| Standard exponeringsinst.
| Auto | Nej | Ja
| Standard originalbildtyp
| Auto | Nej | Ja
| Ursprungliga inställningar för upplösning
| 200 × 200 dpi | Nej | Ja
| Inaktivera lagring på extern minnesenhet
| Inaktivera | Nej | Ja
| Standardinställning av PDF-format för datorbläddring
| Nej | Ja
| Svart & vit
| Nej | Ja
| Komprimeringsläge
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Färg/Gråskala
| Nej | Ja
| Komprimeringsförhållande
| Mellan | Nej | Ja
| Kopiera
| Inaktivera | Nej | Ja
| Använd upplösningen vid jobbkörning
| Inaktivera | Nej | Ja
| SKRIVARE
| Inaktivera | Nej | Ja
| Använd upplösningen vid jobbkörning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Scanna till
| Inaktivera | Nej | Ja
| Använd upplösningen vid jobbkörning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Internetfax
| Inaktivera | Nej | Ja
| Använd upplösningen vid jobbkörning
| Inaktivera | Nej | Ja
| FAX
| Inaktivera | Nej | Ja
| Använd upplösningen vid jobbkörning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Scanna till HDD
| Inaktivera | Nej | Ja
| Använd upplösningen vid jobbkörning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Alternativ för dokumentutmatning
| Nej | Ja
| Skriv ut
| Nej | Ja
| Kopiera
| Aktivera | Nej | Ja
| SKRIVARE
| Aktivera | Nej | Ja
| Scanningssänd.
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skicka Internetfax (inkl. PC-I-fax) *2
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skicka fax (inkl. PC-fax)3*
| Inaktivera | Nej | Ja
| Scanna till HDD
| Aktivera | Nej | Ja
| Scanningssänd.
| Nej | Ja
| Kopiera
| Inaktivera | Nej | Ja
| SKRIVARE
| Inaktivera | Nej | Ja
| Scanningssänd.
| Aktivera | Nej | Ja
| Skicka Internetfax (inkl. PC-I-fax) *2
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skicka fax (inkl. PC-fax)3*
| Inaktivera | Nej | Ja
| Scanna till HDD
| Aktivera | Nej | Ja
| Skicka Internetfax*2
| Nej | Ja
| Kopiera
| Inaktivera | Nej | Ja
| SKRIVARE
| Inaktivera | Nej | Ja
| Scanningssänd.
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skicka I-Fax (Inkl. PC-I-Fax)
| Aktivera | Nej | Ja
| Sänd fax (inkl. PC-fax)
| Inaktivera | Nej | Ja
| Scanna till HDD
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skicka fax*3
| Nej | Ja
| Kopiera
| Inaktivera | Nej | Ja
| SKRIVARE
| Inaktivera | Nej | Ja
| Scanningssänd.
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skicka Internetfax (inkl. PC-I-fax) *2
| Inaktivera | Nej | Ja
| Sänd fax (inkl. PC-fax)
| Aktivera | Nej | Ja
| Scanna till HDD
| Inaktivera | Nej | Ja
| Automatisk radering av filinställningar
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja

*1 När utmatningsfacket är installerat.
*2 När expansionssatsen för Internetfax är installerad
*3 När expansionssatsen för fax är installerad.

### Listutskrift (Administratör)

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Listutskrift (Administratör)
| Nej | Ja
| Lista för administratörsinställningar
| - | Nej | Ja
| Aktivitetsrapport för bildsändning
| - | Nej | Ja
| Lista för mottagning/vidarebefordran av data
| - | Nej | Ja
| Lista med webbinställningar*1
| - | Nej | Ja
| Metadata inställn.lista*2
| - | Nej | Ja

*1 När nätverket är aktiverat
*2 När integrationsmodulen är installerad.

### Sharp OSA-inställningar

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Sharp OSA-inställningar
| Nej | Ja
| Inställning för externt konto*1
| Nej | Ja
| Extern kontokontroll
| Inaktivera | Nej | Ja
| Aktivera autentisering med extern server
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för USB-drivrutin*2
| Nej | Ja
| Externt tangentbord
| Använd intern drivrutin | Nej | Ja
| Kort-läsare/-skrivare
| Använd intern drivrutin | Nej | Ja
| USB-minne
| Använd intern drivrutin | Nej | Ja
| Krypteringsnivå
| Ingen | Nej | Ja
| Jobbprioriteringsinställning
| - | Nej | Ja

*1 När en extern kontomodul är installerad
*2 När en extern kontomodul eller en modul för programintegration är installerad

### Aktivera/Inaktiv. inställningar

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| AKTIVERA/INAKTIV. INSTÄLLNINGAR
| Nej | Ja
| Skrivarens Tillstånd
| Nej | Ja
| Inaktivera utskrift av tom sida
| Inaktivera | Nej | Ja
| Användarkontroll
| Nej | Ja
| Inaktivering av utskrift för ogiltig användare
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar För Drift
| Nej | Ja
| Avbryt timer för automatisk återställning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av arbetsprioritering
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av handmatningsutskrift
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera automatisk tangentupprepning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera klockjustering
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera omslag/infogningar-läge
| Inaktivera | Nej | Ja
| Enhetsstyrning
| Nej | Ja
| Inaktivering av dokumentmatare
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av Duplexenhet
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av högkapacitetsfack*1
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av kassettinställningar
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av efterbehandlare*2
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av handmatningsfack
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av infogare
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av förskjutning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av häftare*2
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av hålslagning*3
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera vikningsenhet
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av trimningsmodul
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av färgläge*4
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av mastermaskinläge
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivering av slavmaskinläge
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för kopieringsfunktion
| Nej | Ja
| Inaktivera registrering av program
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inakt. automatiskt pappersval
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av egen bild
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera sändning under kopiering
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skrivarinst.
| Nej | Ja
| Tillåt inte utskrift av meddelandesida
| Aktivera | Nej | Ja
| Tillåt inte utskrift av testsida
| Inaktivera | Nej | Ja
| Exkludera handinmatningsfacket från automatiskt pappersval
| Inaktivera | Nej | Ja
| Avaktivera direktutskrift från USB-minne
| Inaktivera | Nej | Ja
| Avaktivera direktutskrift från nätverksmapp
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera sändning under utskrift
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för bildsändn.
| Nej | Ja
| Inaktivera växling av visningsordning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera faxgruppsändning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för inaktivering av registrering
| Nej | Ja
| Inaktivera registrering av destination från manöverpanelen
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av destination av webbsida*5
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av program
| Nej | Ja
| Objektregistrering av alla program inte tillåten
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera registrering av brevlåda
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera destinationsregistrering med global adressökning*5
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera registrering med hjälp av Network Scanner Tool*5
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera vidarebefordran via nätverk*5
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för inaktivering av överföring
| Nej | Ja
| Inaktivera [Sänd igen] sändläge för fax/bild
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera val från adressbok
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera direktval
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Inaktivera PC-I-faxöverföring*6
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera PC-faxöverföring*7
| Inaktivera | Nej | Ja
| Dok.arkiveringsinställn.
| Nej | Ja
| Inaktivera text/stämpelutskrift vid återutskrift
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för batchutskrift
| Nej | Ja
| Val av [Alla använd.] är ej tillåtet.
| Aktivera | Nej | Ja
| Val av [Okänd användare] är ej tillåtet.
| Aktivera | Nej | Ja
| Inaktivera lagring på extern minnesenhet
| Inaktivera | Nej | Ja
| Webbläsarinställningar
| Nej | Ja
| Inaktivera URL-inmatning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera ytterligare redigering av favorit
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera registrering/redigering av startsida
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera utskrifter från webbläsare eller PDF Viewer
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inaktivera visning av historik
| Inaktivera | Nej | Ja
| Säkerhetsinställningar
| Nej | Ja
| Inställning för utskrift av dolt mönster
| Nej | Ja
| Inaktivera direktval
| Inaktivera | Nej | Ja

*1 När ett högkapacitetsfack är installerat
*2 När efterbehandlaren med sadelhäftning eller efterbehandlaren är installerad
*3 När hålslagningsmodulen är installerad
*4 När ett färgrelaterat problem har inträffat
*5 När nätverksanslutningen är aktiverad
*6 När expansionssatsen för Internetfax är installerad
*7 När expansionssatsen för fax är installerad.

### SÄKERHETSKOPIERING

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| SÄKERHETSKOPIERING
| Nej | Ja
| Lagringsbackup
| - | Nej | Ja
| Kloning av enhet
| - | Nej | Ja
| Adressbok vidarebefordran
| - | Nej | Ja

### Produktnyckel

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| PRODUKTNYCKEL*
| Nej | Ja
| Serienummer
| - | Nej | Ja
| Typsnittssats för streckkoder
| - | Nej | Ja
| Expansionssats för Internetfax
| - | Nej | Ja
| E-post varning/status
| - | Nej | Ja
| Modul för programintegration
| - | Nej | Ja
| Kommunikationsmodul
| - | Nej | Ja
| Extern kontomodul
| - | Nej | Ja
| XPS expansionssats
| - | Nej | Ja

* Beroende på installerad kringutrustning är det eventuellt inte möjligt att använda vissa inställningar.

### Initiera och/eller lagra inställningar

U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| Initiera och/eller lagra inställningar
| Nej | Ja
| Återställ fabriksinställningar
| - | Nej | Ja
| Lagra aktuell konfiguration
| - | Nej | Ja
| Återställ konfiguration
| - | Nej | Ja

Tillbaka till början