# PAPPERSKASSETTINSTÄLLNINGAR

## Papperskassett Inställningar

De här inställningarna avser den automatiska kassettväxlingsfunktionen samt papperstyp och pappersformat för varje papperskassett.

### Automatisk kassettväxling

När papperet tar slut i en kassett under utskrift bestämmer detta om en annan kassett med papper av samma storlek/typ av papper ska väljas automatiskt och utskriften fortsätta.

### Inställningar för varje kassett

Dessa inställningar anger papperstyp, pappersformat och funktioner som tillåts för varje papperskassett.
Kassettregistreringsskärmen visas när du trycker på ett kassettnamn.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Typ | Välj papperstyp som ska fyllas på i kassetten. De papperstyper som kan väljas varierar mellan olika papperskassetter. Mer information finns i "Kassettinställningar". Inställning av användartyp beskrivs i ”Registrering av papperstyp”.
Format | Välj pappersformat från listan. De pappersformat som kan väljas varierar mellan olika papperskassetter. De storlekar som kan väljas kan begränsas av papperstypen som valdes ovan. Mer information finns i "Kassettinställningar". Om det önskade formatet inte visas i listan väljer du [Direktval] och anger det nya formatet direkt (endast för handinmatningsfacket). Mer information finns i ”Kassettinställningar”.
Matar in godkänt jobb | Välj de lägen som kan användas. Om det finns en funktion som du inte vill ska användas med det valda facket kan den inaktiveras. Om inställningen för "Typ" inte är vanligt papper, återvunnet papper, färgat papper eller användartyp kan inte [Fax] eller [Internetfax] väljas.

- Om pappersformatet som anges här skiljer sig från det som fyllts på i kassetten kan det uppstå problem eller felmatningar vid utskrift.
  Information om hur du ändrar pappersformatet i en kassett finns i ”INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN”.
- Pappersegenskaper som ”Fast papperssida” ställs in automatiskt när papperstyp väljs. Egenskaperna för papperskassett kan inte ändras i den här skärmen.
- Om du i inställningsläget (administratör) har valt [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inaktivering av kassettinställningar] kan du inte konfigurera kasettinställningarna (utom för handinmatningsfacket).

###### Kassettinställningar

Papperskassett | Papperstyp | Format
--- | --- | ---
Kassett 1 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brevpapper, Hålat, Färg, Användartyp | A4, B5, Letter (8-1/2" × 11")
Kassett 2 | A4, Letter (8-1/2" × 11")
Kassett 3 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Användartyp | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Tum (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR
Kassett 4 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Prägla, Användartyp | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Tum (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Ange storlek-AB, Ange storlek-Inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Etiketter | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Tum (Letter (8-1/2" × 11"), Letter-R (8-1/2" × 11"R), Ange storlek-AB, Ange storlek-Inch
OH-film | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Tum (Letter (8-1/2" × 11"), Letter-R (8-1/2" × 11"R), Ange storlek-AB, Ange storlek-Inch
Registerpapper | Auto-AB (A4), Auto-Tum (Letter (8-1/2" × 11"))
Kassett 5 (om MX-LC12 är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1 | Standardinställningar
Kassett 5 (om MX-LCX3 N är installerat) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter-R (8-1/2" × 11"R)
Kassett 5 (om MX-LC13 är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Tjockt Papper 3*1, Tjockt Papper 4*1, Tunt papper, Glättat papper, Prägla, Användartyp | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-Tum (A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter-R (8-1/2" × 11"R), Invoice-R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive-R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Ange storlek-AB, Ange storlek-Inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Etiketter | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Tum (Letter (8-1/2" × 11"), Letter-R (8-1/2" × 11"R), Ange storlek-AB, Ange storlek-Inch
OH-film | Samma som för kassett 4
Registerpapper | Samma som för kassett 4
Kassett 6 (om MX-LC13 är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Tjockt Papper 3*1, Tjockt Papper 4*1, Tunt papper, Registerpapper, Oh-film, Glättat papper, Etiketter, Prägla, Användartyp | Samma som för kassett 5 (om MX-LC13 är installerat).
Handinmatningsfack (på maskinen) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Tjockt Papper 3*1, Tjockt Papper 4*1, Glättat papper, Prägla, Användartyp | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 11" × 17”, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ), 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Tum (Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter-R (8-1/2" × 11"R), Invoice-R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive-R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Ange storlek-AB, Ange storlek-Inch, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Kuvert | COM-10, Monarch, DL, C5
OH-film | Samma som för kassett 4
Registerpapper | Samma som för kassett 4
Etiketter | Samma som för kassett 4
Handinmatningsfack (om MX-LC13 är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Tunt papper, Oh-film, Användartyp | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter-R (8-1/2" × 11"R), Invoice-R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive-R (7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Ange storlek-AB, Ange storlek-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Kuvert | Chokei-3, Yokei-4, Kaku-2
OH-film | Samma som för kassett 4
Registerpapper | Samma som för kassett 4
Infogare (övre) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*1, Tjockt Papper 2*1, Användartyp | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2) Auto-Tum (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter-R (8-1/2" × 11"R), Invoice-R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive-R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Ange storlek-AB, Ange storlek-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Infogare (undre)

*1 Tjockt papper 1: 106 g/m2 till 176 g/m2 (28 lbs. till 46 lbs.)
Tjockt Papper 2: 177 g/m2 till 220 g/m2 (47 lbs. till 58 lbs.)
Tjockt Papper 3: 221 g/m2 till 256 g/m2 (59 lbs. till 68 lbs.)
Tjockt Papper 4: 257 g/m2 till 300 g/m2 (69 lbs. till 79 lbs.)
*2 Formatet som avkänns automatiskt ställs in i ”Välj liknande storlek för auto avkänning” på handinmatningsfackets inställningsskärm (se nedan).

### Välj liknande storlek för auto avkänning

”Välj liknande storlek för auto avkänning” används för val av pappersformat som känns av automatiskt från liknande storlekar under en automatisk avkänning.
När ett pappersformat väljs avkänns alla pappersformat som det valda formatet.

Fack | Auto-AB | Auto-Tum
--- | --- | ---
Kassett 5 eller 6 (när högkapacitetsfacken är installerade) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm)
Handinmatningsfack (på maskinen) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | Legal (8-1/2" × 14"), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm)
Handinmatningsfack (när högkapacitetsfacken är installerade) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R
Infogare (övre) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R

## Registrering av egen storlek (handinmatningsfack)

Om du ofta använder egna pappersformat med handinmatningsfacket kan du registrera pappersformaten i förväg.
Det gör att du inte behöver ställa in formatet varje gång det ska användas.
Upp till tre pappersformat kan registreras.
Tryck på knappen ([Anpassad 1] till [Anpassad 7]) för vilken du vill registrera eller ändra pappersformatet, varefter registreringsskärmen visas.
Välj om du vill ange formatet i mm (”Ange storlek-AB”) eller tum (”Ange storlek-Inch”) och ange sedan X- och Y-måtten för papperet.

###### Lista över inställda alternativ

Tumval | Pappersfackets placering | Inställningsområde
--- | --- | ---
Ange storlek-AB | Installerat i maskinen | X-axelriktning: 140 mm till 1200 mm Y-axelriktning: 90 mm till 320 mm
Högkapacitetsfack | X-axelriktning: 140 mm till 1200 mm Y-axelriktning: 100 mm till 320 mm
Ange storlek-Inch | Installerat i maskinen | X-axelriktning: 5-1/2" till 47-1/4" Y-axelriktning: 4" till 12-1/2"
Högkapacitetsfack | X-axelriktning: 5-1/2" till 47-1/4" Y-axelriktning: 4" till 12-1/2"

Tillbaka till toppen