# VÄLJA FÄRGINSTÄLLNINGAR SOM ÖVERENSSTÄMMER MED BILDTYPEN

## Översikt

Förinställda färginställningar är tillgängliga i maskinens skrivardrivrutin och har ett antal olika användningar. Med dessa inställningar görs utskrifter med färginställningarna som lämpar sig bäst baserat på bildens färgtyp.
Även avancerade färginställningar som färghanteringinställningar och visningsinställning för justering av färgbalansens exponering är tillgängliga för mer komplexa färgbildsutskrifter.

###### Typer av inställningar för färghantering

Windows ICM*1 | Välj färghanteringsmetod i Windowsmiljö.
ColorSync | Välj färghanteringsmetod i Macintoshmiljö.
Källprofil | Välj en färgprofil för visning av bilder på datorskärmen.
Återgivningsmetod | Välj ett standardvärde som ska användas vid konvertering av färgbalansen för den visade bilden på bildskärmen till en färgbalans som kan skrivas ut med skrivaren.
Tryckprofil | Välj en färgprofil för den bild som ska skrivas ut.
CMYK-korrigering*2 | Korrigera bilden så att du erhåller bästa möjliga resultat när du skriver ut en CMYK-bild.
Visning | Välj den mest lämpliga bildbearbetningsmetoden för den bild som ska skrivas ut.
Neutral grå | Ange den tonerfärg som ska användas för utskrift av grå områden.
Helsvart | Ange den tonerfärg som ska användas för utskrift av svarta områden.
Svällning | Förhindra blekning av färgkanter.
Skärpa | Förbättra eller jämna ut bildens kant.
Svart övertryck*3 | Förhindra blekning av den svarta textkanten.
Egen simuleringsprofil för CMYK*3 | Justera färgerna för att simulera en utskrift som motsvarar bearbetningsfärger som används vid tryckning.
Simuleringsprofil*3 | Välj bearbetningsfärgerna.

*1 Kan inte väljas när PS-skrivardrivrutinen används i Windows Vista/Server 2008/7.
*2 Tillgängligt endast när skrivardrivrutinen PCL6 används.
*3 Tillgängligt endast när skrivardrivrutinen PS används (Windows/Macintosh).

## Drift

### Windows

1. #### Klicka på fliken [Färg] och välj ”Bildtyp”

   Standard: Data som inkluderar text, foton, diagram osv.
   Grafik: Data med många ritningar och illustrationer
   Foto: Fotodata eller data som använder foton
   CAD: Data som innehåller konstruktionsritningar
   Scanna: Data som scannats med en scanner
   Kolorimetrisk: Data som ska skrivas ut med de färger som visas på skärmen
   Anpassad: Data som ska skrivas ut med specialinställningar

2. #### Klicka på knappen [Avancerad färg] och ange inställningarna

   För att konfigurera färghanteringen med Windows OS ICM anger du [Anpassad] som ”Originaltyp” i steg 1. Markera sedan kryssrutan [Windows ICM] (.
   ) Du konfigurerar ”Källprofil” och andra avancerade färghanteringsalternativ genom att välja inställningar i menyerna.
   Windows ICM kan inte väljas när skrivardrivrutinen PS används i Windows Vista/Server 2008/7.

### Macintosh

1. #### Välj [Färg]

2. #### Välj [Utskriftsläge]

   Om du vill använda färghanteringsfunktionen i Mac OS ska du markera kryssrutan [ColorSync] (). I det här fallet kan du inte använda ”Bildtyp”.

3. #### Välj [Bildtyp]

   Standard: Data som inkluderar text, foton, diagram osv.
   Grafik: Data med många ritningar och illustrationer
   Foto: Fotodata eller data som använder foton
   CAD: Data som innehåller konstruktionsritningar
   Scanna: Data som scannats med en scanner
   Kolorimetrisk: Data som ska skrivas ut med de färger som visas på skärmen
   Anpassad: Data som ska skrivas ut med specialinställningar

   Välj ”Neutral grå” om du har valt [Anpassad].

4. #### Klicka på knappen [Avancerad färg] och ange inställningarna

   För att konfigurera inställningar för färghantering, välj önskade inställningar på menyerna. Ställ in CMYK-simulering genom att markera kryssrutan [CMYK simulering] [CMYK-simulering] () och sedan välja önskad inställning.
   I Mac OS X 10.5 till 10.5.8, 10.6 till 10.6.8 eller 10.7 till 10.7.2 klickar du på fliken [Special] för att konfigurera avancerade färginställningar.

Tillbaka till början