# SÄNDA IGEN TILL MISSLYCKADE GRUPPSÄNDNINGSDESTINATIONER

Resultatet av en utförd gruppsändning kan kontrolleras i jobbstatusfönstret. Om en överföring har misslyckats kan du sända den till samma destination igen.

## Drift

1. #### Tryck på jobbstatusfältet och på fliken [Scanna] eller [Internetfax]

2. #### Tryck på knappen [Slutfört].

3. #### Tryck på knappen [Kontrollera detaljer om valt jobb] på manöverpanelen efter att du har tryckt på knappen för slutförd gruppsändning.

   Informationen om jobbet visas.

   - ”Grupp xxxx” visas som adress för gruppsändningsknappen. Jobbhanteringsnumret som visades på pekpanelen när scanningen avslutades visas i ”xxxx”.
   - Om gruppsändningen innehåller destinationer för olika lägen kommer samma gruppsändningsknapp att visas i vart och ett av dessa lägen.

4. #### När du har tryckt på knappen [Misslyckades] trycker du på knappen [Skicka till alla misslyckade överföringsdestinationer igen] på manöverpanelen

   Maskinen börjar att sända bilden på nytt till alla misslyckade överföringsdestinationer.

   Vilka steg du bör vidta efter du har tryckt på knappen [Skicka till alla misslyckade överföringsdestinationer igen] varierar beroende på om dokumentarkiveringsfunktionen används eller inte.

   - ###### Om dokumentarkivering används:

     Du återgår till dokumentarkiveringens återsändningsskärm när du anger en misslyckad destination.
     Utför återsändningsproceduren för dokumentarkivering. (Originalet behövs inte scannas om.)

   - ###### Om dokumentarkivering inte används:

     Du återgår till startskärmen när du anger en misslyckad destination. Lägg i originalet och utför stegen för gruppsändningen.

Tillbaka till början