# DOKUMENTGLAS

## Översikt

I det här avsnittet beskrivs i steg hur du lägger originalet på dokumentglaset.
När du scannar en tjock bok eller ett annat tjockt original ska du trycka upp den automatiska dokumentmatarens baksida innan du lägger i originalet.
Öppna den automatiska dokumentmataren helt och hållet innan du stänger den.

- Stäng den automatiska dokumentmataren långsamt. Den automatiska dokumentmataren kan skadas om den stängs för snabbt.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du stänger den automatiska dokumentmataren.

### Största tillåtna originalformat

Standardformat |
297 mm (höjd) × 420 mm (bredd) 11" (höjd) × 17" (bredd)
Icke-standardformat |
297 mm (höjd) × 432 mm (bredd) 11-5/8" (höjd) × 17" (bredd)

Nedan förklaras vilket läge som ska användas om originalet inte har standardformat.

- Copy: ”MATA IN ANPASSAD STORLEK DIREKT”
- FAX: ”ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN”
- BILDSÄNDNING: ”ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN”

## Drift

1. #### Öppna den automatiska dokumentmataren.

2. #### Lägg i originalet

   Lägg i originalet med utskriftssidan nedåt.
   Passa in originalets övre vänstra hörn med dokumentglasets vänstra bakre hörn (vid märkets spets ).

   När du placerar ett original av icke-standardformat på dokumentglaset underlättar du avkänningen av formatet om du lägger ett blankt ark av formatet A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") eller ett annat ark av standardformat över originalet.
   Lägg inga föremål under avkännaren för originalformat.
   Om den automatiska dokumentmataren stängs när det ligger ett föremål under den kan avkännaren för originalstorlek skadas eller förhindra rätt avkänning av originalformat.

3. #### Stäng den automatiska dokumentmataren.

   Om den lämnas öppen kommer delarna utanför originalet att kopieras med svart, vilket förbrukar onödigt mycket toner.

Tillbaka till toppen