# ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN

## Översikt

När en LDAP-server har konfigurerats i inställningsläget (administratör) kan du slå upp en adress i en global adressbok och hämta destinationsadressen och använda den för överföring med Scanna till E-post eller Internetfax (gäller ej Direct SMTP-adresser).

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Global Adressökning] på manöverpanelen.

2. #### Tryck på den LDAP-server du vill använda

   Om bara en LDAP-server har lagrats behöver du inte genomföra det här steget. Skriv ditt användarnamn och lösenord om en autentiseringsskärm visas för LDAP-servern. Tryck på när du är klar med inställningarna.

3. #### Tryck på för [Objekt] och välj den post som ska sökas med [Namn] eller [Adress/nummer]

4. #### Ange ett nyckelord och tryck på knappen [Sök].

   Det virtuella tangentbordet visas när du trycker på inmatningsfältet för nyckelord.
   Sökresultatet visas efter en kort stund.
   Ange söktecknen (högst 64 tecken). Systemet söker då efter namn som börjar på de angivna bokstäverna.
   En asterisk (*) kan användas på följande sätt:
   XXX *: Namn som börjar på ”XXX”
   * XXX: Namn som slutar på ”XXX”
   * XXX *: Namn som innehåller ”XXX”
   AA * XX: Namn som börjar på ”AA” och slutar på ”XX”.

5. #### Tryck på destinationens direktvalsknapp

   - Lägg till andra destinationer genom att trycka på adressen och på .
   - Tryck på direktvalsknappen och på knappen [Bekräfta adressinformation] för att visa den lagrade informationen.

   ###### Om ingen destination hittas:

   Ändra sökvillkoren och tryck på knappen [Sök Igen].

Tillbaka till början