# I SCANNINGS- OCH DATAINMATNINGSLÄGENA

## Översikt

Du kan ändra filformatet (filtyp, komprimeringsläge/komprimeringsförhållande) för sändning av en scannad bild vid tiden för överföringen. Dessutom kan antalet sidor per fil ändras om de scannade originalen delas upp i separata filer.
Filtypen för läget [Svartvit] och filtypen för läget [Färg/Gråskala] är sammankopplade. Filtypen kan därför inte ställas in separat för var och en. (När [JPEG] är valt för läget [Färg/Gråskala] väljs [TIFF] automatiskt för läget [Svartvit].)

###### Filformatskombinationer

Fliken [Färg/Gråskala] | Fliken [Svartvit]
--- | ---
PDF | PDF
PDF med hög kompression | PDF
PDF med hög kompression (ultrafin) | PDF
PDF/A | PDF/A
PDF med hög kompression/A | PDF/A
PDF/A med hög kompression (ultrafin) | PDF/A
Krypterad PDF | Krypterad PDF
Kryptera/PDF med hög kompression | Krypterad PDF
Kryptera/PDF med hög kompression (ultrafin) | Krypterad PDF
TIFF | TIFF
JPEG | TIFF
XPS | XPS

- Filformatet för att skicka en scannad bild anges när destinationen lagras i en direktvalsknapp, men du kan även ändra formatet när överföringen utförs.
- Om inställningen [PDF/Kryptera] är vald för filformat visas skärmen för inmatning av lösenord när du scannar. Ange ett lösenord med högst 32 tecken.

Observera följande när [PDF/Hög komprimering] är valt i filformatet [Färg/Gråskala].

- Om ”[PDF/Hög komprimering]” har valts för en adress skickas alla filer för scannern som PDF-filer med hög komprimering vid gruppsändning.
- Om ”PDF/Hög komprimering” och ”PDF/Hög komprimering/Ultrafin” har valts för en adress skickas alla filer för scannern som PDF-filer med hög komprimering (ultrafin) vid gruppsändning.
- Om ”[PDF/Hög komprimering]” är valt kan upplösningen inte ändras i scannerläget. Upplösningen är inställd på 300 × 300 dpi.
- Om ”PDF/Hög komprimering” är valt och en upplösningsinställning har angetts i scannerläget (eller något annat läge) raderas upplösningsinställningen och PDF med hög komprimering används för överföringen.
- Om ”PDF/Hög kompression” är valt kan du inte ändra [Upplösning] när du väntar på nästa original eller i [Funkt.gransk.] i inställningarna för jobbuppbyggnad.
- Om [PDF/Hög komprimering] väljs när en originaltypsinställning har angetts i scannerläget (eller något annat läge) kommer [Foto] att ändras till [Text/Foto] och [Karta] till [Text/Utskrivet foto].

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Filformat]

2. #### Tryck på fliken [Färg/Gråskala] eller [Svartvit]

   - Formatinställningen för läget [Färg/Gråskala] är det filformat som används om färgläget är satt till Fullfärg eller Gråskala.
   - Formatinställningen med fliken [Svartvit] avser överföring i Mono2.

3. #### Tryck på knappen för önskad filtyp.

   ###### När fliken [Färg/Gråskala] är vald:

   ###### När fliken [Svartvit] är vald:

   På fliken [Färg/Gråskala] finns kryssrutorna [Compakt] och [Ultrafin]. Om du ställer in rutan [Ultrafin] på kan du sända en fil med förminskad storlek utan att försämra bildkvaliteten. Du kan endast välja [Ultrafin] för PDF med hög komprimering.

4. #### Tryck på knappen för önskat för kompressionsläge eller på knappen för önskat kompressionsförhållande.

   [Bet. svart bokstav] på fliken [Färg/Gråskala] är ett filformat som minskar datastorleken utan att den svarta texten försämras.

5. #### Ställ in rutan [Specificerade sidor per fil] på och ange antalet sidor per fil

   Tryck på det numeriska visningsfältet och ändra inställningen med sifferknapparna. kan användas för finjustering av den angivna storleken.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.
   - Om rutan [Specificerade sidor per fil] är inställd på skapas en fil för alla scannade sidor.
   - När [Specificerade sidor per fil] har markerats läggs löpande nummer till varje filnamn som skapas.
   - Om [JPEG] väljs som filtyp skapas en fil för varje sida. Kryssrutan [Specificerade sidor per fil] visas då inte.

Tillbaka till början