# SKRIVA UT PÅ KUVERT

## Översikt

Handinmatningsfacket kan användas för utskrift på kuvert.
Innan du skriver ut på ett kuvert bör du göra en provutskrift och använda förhandsgranskningen för att kontrollera hur utskriften blir.

- Information om vilka papperstyper som kan användas i handinmatningsfacket finns i LÄMPLIGA PAPPERSTYPER.
- Information om hur du fyller på papper i handinmatningsfacket finns i ”HANDINMATNINGSFACK”.
- Mer information om pappersval finns i ”KONTROLLERA PAPPERSKASSETTINSTÄLLNINGAR”.
- Med den här funktionen vrids bilden 180 grader så att det går att skriva ut på papper som kan matas in endast i en riktning, t.ex. kuvert. Mer information finns i ”ROTERA UTSKRIFTEN 180 GRADER”.

## Drift

1. #### Välj kuvertstorlek på menyn ”Pappersformat” på skärmen för sidinställningar och klicka på knappen [OK]

   Klicka på fliken [Papper] och välj kuvertstorlek på menyn ”Pappersformat”.

2. #### Välj [Pappersmatare] i utskriftsinställningsfönstret

3. #### Välj [Manuell matning auto (Kuvert)] på menyn ”Alla sidor från”

   - Kuvert kan läggas i handinmatningsfacket.
   - Ställ in papperstypen för handinmatningsfacket på [Kuvert] och lägg kuverten i handinmatningsfacket.

Tillbaka till början