# SPARA SCANNADE ORIGINALDATA (SNABBFIL)

## Översikt

Om du anger Snabbfil för bildöverföring sparas scannade originaldata som en fil i snabbfilsmappen. Eftersom du kan öppna den lagrade filen när det behövs kan du överföra den på nytt utan att behöva använda originalet.
När en fil lagras med funktionen Snabbfil, tilldelas filen och användaren automatiskt följande namn.
Användarnamn: Okänd användare
Filnamn: Läge_Dag-Månad-År_Timmar-Minuter-Sekunder
(Exempel: Internetfax_04042011_112030)
Lagras i: Snabbfilsmapp
När användarautentisering används väljs det användarnamn som användes för inloggning automatiskt. Om data lagras med alternativet Snabbfil kan du endast ändra filnamnet och lagringsplatsen.

###### Radera alla filer i en Snabbfilsmapp, med undantag för skyddade filer:

I ”Inställningsläge (administratör)” väljer du [Systeminställningar] → [Inställningar Dokument- arkivering] → [Radera Alla Snabbfiler]. Konfigurera inställningarna så att alla filer tas bort när strömmen slås på.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Snabbfil]

   När du har kontrollerat meddelandet på skärmen och tryckt på [OK] markeras ikonen.
   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   Du kan också nå alternativet Snabbfil genom att trycka på knappen [Snabbfil] på åtgärdspanelen.

   ###### Så här avbryter du snabbfilsinställningen:

   Tryck på knappen [Snabbfil] för att ta bort markeringen.

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

Tillbaka till början