# STORKASSETT

## Översikt

Använd högkapacitetskassetten om du vill skriva ut stora mängder som inte kan hanteras i den vanliga kassetten.

- Storkassetten (MX-LC12) rymmer upp till 3 500 pappersark i storlekarna A4, B5 och 8-1/2" × 11".
- Storkassetten (MX-LCX3 N) rymmer upp till 3 000 pappersark i storlekarna A3W (12" × 18") till B5 (8-1/2"11"R).

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant när du ska byta pappersformat.
Om du fyller på papper av en annan typ än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget.

###### Så här kontrollerar du papperstypen som ska ställas in i kassetten:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].
Se till att inte placera någonting tungt på kassetten eller trycka ner den.

## Drift

### Storkassett (MX-LC12)

1. #### Dra ut papperskassetten.

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.

2. #### Lägg papperet i mitten på pappersbordet.

   Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt. Stapeln för inte vara högre än indikeringslinjen (max. 3,500 ark).

   Lufta pappersbunten innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.

3. #### Skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen.

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen.

### Storkassett (MX-LCX3 N)

1. #### Tryck på funktionsknappen.

   Funktionsknappen blinkar och pappersbordet sänks ned till påfyllnadsläget. Vänta tills lampan för funktionsknappen slocknar.

   Dra inte ut kassetten förrän lampan har slocknat. Om du drar ut kassetten med våld samtidigt som knappen lyser eller blinkar, kan det uppstår fel i maskinen.

2. #### Dra ut papperskassetten.

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.

3. #### Lägg papperet i mitten på pappersbordet.

   Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt. Stapeln för inte vara högre än indikeringslinjen (max. 3 000 ark).
   När en viss volym papper har fyllts på sänks pappersbordet automatiskt ned något och stannar. Gör på samma sätt när du ska fylla på papper.

   ###### Varning:

   För inte in handen i utrymmet inuti pappersbordet när du fyller på papper.

   Lägg inte i extra papper eller andra föremål i utrymmet inuti kassetten.

4. #### Skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen.

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen. Pappersbordet åker upp när kassetten har förts in. Funktionsknappen blinkar när pappersbordet åker upp. Knappen lyser fast när pappersbordet har åkt upp.

Tillbaka till toppen