# INFOGA INFOGNINGSARK I KOPIOR(OMSLAG/INFOGNING)

## Översikt

Den här funktionen infogar ett pappersark vid en specifik sida som ett infogningsark vid kopiering. Det finns två typer av infogningsark:
Vid infogning av omslag, se ”INFOGA FRAM- OCH BAKSIDOR I KOPIOR”.
Exempel: Infoga A efter sida 3 och infoga B efter sida 5.

### Exempel på infogning av ark

Om du även kopierar på infogningsarket kan dubbelsidig kopiering anges för vart och ett av infogningsarken samt pappret. Nedan visas kopieringsresultatet när ett infogningsark infogas i den tredje sidan i sex ensidiga originalsidor eller tre dubbelsidiga originalsidor.

### Resultat vid kopiering av ett ensidigt original på infogningsarket

Kopiera på infogningsarket | Papper: ensidig kopia | Papper: dubbelsidig kopia
--- | --- | ---
Kopieras ej | Infogar ett infogningsark mellan den andra och tredje sidan i varje uppsättning kopior. |
Ensidig kopiering | Gör en ensidig kopia av den tredje sidan i originalet på ett infogningsark. |
Dubbelsidig kopiering | Gör en dubbelsidig kopia av den tredje och fjärde sidan i originalet på ett infogningsark. |

Resultat vid kopiering av ett dubbelsidigt original på infogningsarket

Kopiera på infogningsarket | Papper: ensidig kopia | Papper: dubbelsidig kopia
--- | --- | ---
Kopieras ej | Infogar ett infogningsark mellan den andra och tredje sidan i varje uppsättning kopior. |
Ensidig kopiering | Gör en ensidig kopia av den tredje sidan i originalet på ett infogningsark. | * Den fjärde originalsidan kopieras inte.
Dubbelsidig kopiering | Gör en dubbelsidig kopia av den tredje och fjärde sidan i originalet på ett infogningsark. |

- Fyll på infogningsark i kassetten innan du använder funktionen för infogning av ark.
- Placera först originalen i dokumentinmatningsfacket och konfigurera inställningarna för de andra kopieringsfunktionerna. Ange därefter omslag och infogningsark.
- Infogningsarket måste ha samma format som kopian.
- Upp till 100 infogningsark kan infogas.

- Dokumentglaset är inte tillgängligt för den här funktionen.
- Observera att två infogningsark inte kan infogas på samma sida.
- Vid dubbelsidig kopiering av dubbelsidiga original kan inte något infogningsark infogas mellan originalets framsida och baksida.
- Den här funktionen kan inte användas tillsammans med sadelhäftningsfunktionen.
- Den här inställningen är inte tillgänglig om omslags-/infogningsfunktionen har inaktiverats i inställningsläget.

## Drift

1. #### Placera originalet i den automatiska dokumentmataren och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

2. #### Tryck på knappen [Övrigt] och sedan på knappen [Omslag/Infogning]

3. #### Tryck på fliken ”Infogningsark”

4. #### Tryck på displayknappen för infogningssida

5. #### Använd sifferknapparna för att ange numret på den sida där du vill infoga ett ark och tryck därefter på knappen [Enter]

   De totala antalet infogningsark visas bredvid knappen [Enter]. Upprepa steg 4 och 5 för antalet infogningsark.
   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

   ###### Om du har angett fel nummer för sidan där infogningen ska ske:

   Tryck på knappen [Sidlayout] och ändra sidan.
   - KONTROLLERA, REDIGERA OCH RADERA SIDLAYOUT FÖR OMSLAG OCH INFOGNINGSARK

   ###### Så här ångrar du infogning av infogningsark:

   Tryck på knappen [Avbryt alla].

6. #### Tryck på knappen [Ändra]

7. #### Tryck på knappen [Enkelsidig] eller [Dubbelsidigt] om du kopierar på infogningsark A

   Tryck på knappen [Gör ingen kopia] om du bara infogar infogningsark A.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ändrar du ett infogningsark:

   Tryck på knappen [Papperskassett] och välj den kassett som innehåller infogningsarken.
   - Om du ska kopiera på båda sidorna av ett infogningsark kan du inte använda etikettark, OH-film eller registerpapper. Registerpapper kan användas om du inte ska kopiera på det.
   - Om papperskassetten är infogare går det inte att kopiera på omslaget.

8. #### Ange inställningarna för infogningstyp B efter behov

   Gör så här för att ange inställningarna för infogningstyp B: Tryck på fliken ”Infogningsark” i steg 3 innan du trycker på knappen [Infogning Typ B], och följ steg 4 till 7.

9. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

10. #### Tryck på knappen [Färg start] eller på knappen [S/V start] för att börja kopiera

    ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

    Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

Tillbaka till början