# ANGE OLIKA FÖRHÅLLANDEN FÖR X OCH Y

## Översikt

I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in det horisontella respektive det vertikala kopieringsförhållandet var för sig.
Återgivningen kan bestämmas på två sätt: genom att ange intervallet från 25 % till 400 % i steg om 1 % för både stående och liggande återgivning samt genom att ange originalbildstorlek och utskriven bildstorlek.
När 50 % ställs in för horisontellt förhållande och 70 % ställs in för vertikalt förhållande

När du använder den automatiska dokumentmataren är det möjliga återgivningsförhållandet 25–200 % för både horisontell och vertikal justering.

###### Så här ångrar du inställningen av X/Y-zoom:

Tryck på fliken[Zoom] eller på knappen [CA] på skärmen för inställning av återgivning.

## Drift

### Använda knappen förinställt återgivningsförhållande

1. #### Tryck på knappen [Återgivning] och sedan på fliken [X/Y Zoom].

2. #### Tryck på knappen [X] och ställ in återgivningsförhållandet för X (horisontellt).

   Du kan snabbt ställa in återgivningsförhållandet genom att ange ett värde nära det önskade värdet och sedan justera det med .
   Tryck i respektive område för riktningarna X (horisontellt) och Y (vertikalt) och ange storlekarna med sifferknapparna.

3. #### Tryck på knappen [Y] och ställ in Y (vertikalt) återgivningsförhållande på samma sätt som för knappen [X].

   Tryck på när du är klar med inställningarna.
   Kontrollera att ett pappersformat som är lämpligt för återgivningen har valts.

### Ange bildens mått

1. #### Tryck på knappen [Återgivning] och sedan på [X/Y zoom].

2. #### Tryck på knappen [efter storlek]

3. #### Ange originalstorleken och utskriftsstorleken

   Tryck på området för bildstorlek och utskriftsstorlek och ange storlekarna med sifferknapparna.
   Kontrollera att ett pappersformat som är lämpligt för återgivningen har valts.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - ###### Om du har angett fel storlek:

     Tryck på knappen [C] och ange sedan den rätta storleken.

   - ###### Så här ångrar du alla inställningar:

     Tryck på knappen [CA].

Tillbaka till toppen