# EKOFUNKTION

## Översikt

Ekofunktionerna har installerats på maskinen för att minska strömförbrukningen. Du kan använda många olika ekofunktioner så att det passar programmets mål och behov.

### Typer av ekofunktioner

Ekofunktion | Beskrivning
--- | ---
Ekoscanning | Funktioner som inte har med utskrift att göra kan användas samtidigt som fixeringsenheten är avstängd.
FÖRVÄRMNINGSLÄGE | I det här läget sänks fixeringsenhetens temperatur så att maskinen drar så lite ström som möjligt i vänteläge.
TIMER FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING AV STRÖM | När maskinen inte används slår det här läget av strömmen till manöverpanelen och fixeringsenheten, så att maskinen drar så lite ström som möjligt i vänteläge.
ÖVERGÅ TILL AUTOMATISKT AVSTÄNGNINGSLÄGE SÅ SNART FJÄRRJOBBET HAR SLUTFÖRTS | Maskinen återgår från automatisk avstängning när den kör ett utskriftsjobb. Maskinen återgår till automatisk avstängning när den har avslutat utskriftsjobbet.

- Ekofunktionen måste konfigureras från ”Energisparläge” i inställningsläget (administratör).
- Den här funktionen kan även användas för att ställa in tiden då strömmen ska sättas på och stängas av för att minska strömförbrukningen. Mer information finns i ”PÅ/AV-SCHEMAINSTÄLLNING”.
- Den kan styra övergången till automatisk avstängning genom att skapa en lista över mönster som bygger på analysen över maskinens användning. Mer information finns i ”LISTA ÖVER ENERGIBESPARINGSMÖNSTER”.

### Inställningar för ekofunktioner

Det finns tre ekolägen: normalt läge, ekoläge och strömhantering.
För ekofunktionen är det lämpligt att använda normalt läge eller ekoläge för att göra det möjligt att ändra inställningarna samtidigt. Vill du konfigurera ekofunktionen manuellt, ska du välja strömhantering.
Nedan visas inställningarna för normalt läge och ekoläge.

Ekofunktion | Normalt läge | Ekoläge
--- | --- | ---
Ekoscanning | På (endast sändlägen) | På (alla lägen utom kopiering)
Timer för automatisk avstängning av strömmen | Ändra övergångstid med Klockslag:Auto | Fast övergångstid.: På (1 min.)
Övergå till automatiskt avstängningsläge så snart fjärrjobbet har slutförts. | Av | På
Inställning av förvärmningsläge | 1 min. | 1 min.
Stäng av paneldisplayen vid förvärmningsläge | På | På

###### Så här ändrar du ekoinställningen:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Energisparläge] → [Ekoinställning].
Tillbaka till toppen