# SÄNDA EN LAGRAD FIL

## Översikt

Om du har sparat en fil med hjälp av dokumentarkivering kan du sända den igen med samma inställningar. Du kan också korrigera inställningarna och sända filen.

- Dessa överföringar kräver installation av motsvarande alternativ.
- Om du har sparat en fil med någon av följande inställningar kan du inte sända dina data.
  Broschyrkopia, Omslag/Infogning, Foto-repetering, Flersidig förstoring och Multibild (2 i 1)
- Om du har sparat en fil med någon av följande inställningar kan du sända dina data men inte använda dessa funktioner.
  Marginalförskjutning, Mellanlägg OH-Film, Bokkopiering, Flikkopiering, Stämpel, alla poster på menyn Färgjustering” och Centrering
- Det är inte säkert att det går att sända data med den angivna upplösningen om data komprimerats eller förstorats i viss grad. Ändra i så fall upplösningen och försök att sända dina data igen.
  Om du använder Internetfax går det kanske inte att sända en fil även om du ändrar på dataupplösningen.

En fil som sparats i svartvitt eller gråskala kan inte sändas i färg.

## Drift

Välj önskad fil och följ stegen nedan.

- VÄLJA EN LAGRAD FIL

1. #### Tryck på knappen [Skicka] på åtgärdspanelen

2. #### Ange filöverföringsinställningarna

3. #### Ange destinationens faxnummer

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

4. #### Tryck på knappen [Start]

Tillbaka till början