# SHARP OSA-INSTÄLLNINGAR

Följande inställningar rör Sharp OSA.
Du kan använda Sharp OSA-inställningarna om maskinen har en Extern kontomodul eller en Kommunikationsmodul.

### Inställning för externt konto

###### Extern kontokontroll

När inställningen är aktiverad körs maskinen i ett externt totalräkningsläge och totalräkningsfunktionen kan användas via ett externt bokföringsprogram.

###### Aktivera autentisering med extern server

När inställningen är aktiverad körs maskinen i ett externt autentiseringsläge. Åtkomst till maskinen styrs av ett externt program.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN” i ”INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN”.

### Inställningar för USB-drivrutin

Ställ in drivrutinen för USB-enheten som ska anslutas när en extern kontomodul eller modul för programintegration installeras.

###### Externt tangentbord

Ange om den interna eller externa drivrutinen för det externa tangentbordet ska användas.

###### Kort-läsare/-skrivare

Ange om den interna eller externa drivrutinen för det IC-kortläsaren/skrivaren ska användas.

###### USB-minne

Välj om den interna eller externa drivrutinen för USB-minnesenheten ska användas.

###### Krypteringsnivå

Ställ in krypteringsnivån för kommunikation med den externa drivrutinen.
Välj mellan ingen, AES-128 eller AES-256.

- När den externa drivrutinen väljs behandlas den anslutna USB-enheten som ej ansluten och kan inte användas.
- Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om.
  Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.
- Information om att kontrollera anslutningen när en USB-enhet är ansluten finns i ”KONTROLL USB-ENHET”.

### Jobbprioriteringsinställning

Ställ in animeringens uppspelningshastighet i programmet Sharp OSA.
Följande inställningar kan konfigureras.

- Prioriterad utskrift
- Halvton
- Prioriterad uppspelning för animationer

Val av [Visa LCD-animering] eller [Balanserad] kan påverka bearbetningshastigheten för jobbet (eller utskriften).
Välj [Prioriterad utskrift] för att öka utskriftsjobbets bearbetningshastighet.
Tillbaka till början