# AKTIVERA/INAKTIV. INSTÄLLNINGAR

Följande inställningar aktiverar eller inaktiverar vissa funktioner.

### Inställningar för skrivarförhållande

###### Inaktivera utskrift av tom sida

Inaktiverar utskrift av tom sida.

### Användarkontroll

###### Inaktivering av utskrift för ogiltig användare

Utskrift av användare vars information inte har lagrats i maskinen, t.ex. utskrift utan att ange giltig användarinformation i skrivardrivrutinen eller utskrift av en fil på en FTP-server i inställningsläget (webbversion) kan förbjudas.

### Inställningar För Drift

###### Avbryt timer för automatisk återställning

Inaktiverar läget Automatisk återställning

###### Inaktivering av arbetsprioritering

Inaktiverar prioritet av utskrift och sändning av jobb från jobbstatusskärmen.

###### Inaktivering av handmatningsutskrift

Den här inställningen används för att inaktivera bypassutskrift (utskrift av andra jobb före ett jobb som har stoppats* på grund av att nödvändigt papper inte finns i någon av kassetterna).
* Alternativet ignoreras om papperet tar slut under jobbet.

###### Inaktivera automatisk tangentupprepning

Inaktiverar funktionen Automatiskt tangentupprepning.

###### Inaktivera klockjustering

Förhindrar att tid och datum ändras.

###### Inaktivera omslag/infogningar-läge

Förhindrar användning av funktionen Omslag/Infogning.

### Enhetsstyrning

###### Inaktivering av dokumentmatare

Använd den här inställningen för att förhindra användning av den automatiska dokumentmataren, t.ex. vid fel på mataren. (Det går fortfarande att scanna med hjälp av dokumentglaset när inställningen är aktiverad.)

###### Inaktivering av Duplexenhet

Detta används för att inaktivera dubbelsidig utskrift, t.ex. när duplexenheten inte fungerar.

###### Inaktivering av högkapacitetsfack

Inställningen används för att förhindra att ett högkapacitetsfack används, exempelvis när det inte fungerar.

###### Inaktivering av kassettinställningar

Inaktiverar kassettinställningarna.

###### Inaktivering av efterbehandlare

Inställningen används för att förhindra att en efterbehandlare eller sadelefterbehandlare används, exempelvis när de inte fungerar.

###### Inaktivering av handmatningsfack

Den här inställningen används för att förhindra bruk av handmatningsfacket.

###### Inaktivering av infogare

Den här inställningen används för att förhindra bruk av infogaren.

###### Inaktivering av förskjutning

Inaktiverar förskjutning.

###### Inaktivering av häftningsenhet

Inställningen används för att förhindra häftning, exempelvis när efterbehandlaren eller efterbehandlaren med sadelhäftning inte fungerar.

###### Inaktivering av hålslagning

Inställningen används för att förhindra hålslagning, exempelvis när hålslaget för efterbehandlare eller sadelefterbehandlare inte fungerar.

###### Inaktivera vikningsenhet

Den här inställningen används för att förhindra bruk av vikningsenheten.

###### Inaktivering av trimningsmodul

Den här inställningen används för att förhindra bruk av trimningsmodulen.

###### Inaktivering av färgläge

När ett färgrelaterat problem har inträffat och utskrift inte är möjligt kan användning av färgläget tillfälligt förbjudas. Svartvita utskrifter tillåts.
Svartvita utskrifter kan fortfarande göras.
När den här inställningen är aktiverad kan den endast inaktiveras av en servicetekniker. Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant om du vill att en servicetekniker ska återställa inställningarna och lösa problemet.

###### Inaktivering av mastermaskinläge

Den här inställningen används för att förhindra bruk av tandemöverföringar.
(Normalt sett behövs inte den här inställningen.)

###### Inaktivering av slavmaskinläge

Den här inställningen används för att förhindra tandemmottagningar.
(Normalt sett behövs inte den här inställningen.)

### Kopieringsinställningar

###### Inaktivera registrering av program

Inaktiverar programregistrering.

###### Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering

Inaktiverar handinmatningsfacket när man gör dubbelsidiga kopior.
Handmatningsfacket används ofta för att mata in etikettark, OH-film och andra specialmedia där dubbelsidig kopiering inte är tillåten.
Om ett ark av dessa specialmedia kommer in i vändningsenheten kan det uppstå felmatningar eller skador på enheten.
Om specialmedia där dubbelsidig kopiering inte är tillåten ofta används rekommenderas du att aktivera denna inställning.

###### Inakt. automatiskt pappersval

Inaktiverar automatiskt pappersval.
När den här inställningen är aktiverad, sker inte automatiskt val av papper med samma format som originalet på dokumentglaset eller i den automatiska dokumentmataren.

###### Inaktivera registrering av egen bild

Inaktiverar registrering av anpassade bilder.

###### Inaktivera sändning under kopiering

Inaktiverar funktionen Sänd bild under kopiering.

### Skrivarinställningar

###### Tillåt inte utskrift av meddelandesida

Inaktiverar utskrift av meddelandesida.

###### Tillåt inte utskrift av testsida

Inaktiverar utskrift av testsida.
När denna inställning är aktiverad kan inte ”Testsida För Skrivare” i inställningsläget användas för att skriva ut testsidor.

###### Exkludera handinmatningsfacket från automatiskt pappersval

När [Auto] har valts som papperstyp ingår handinmatningsfacket inte som ett av facken som kan väljas.
Detta rekommenderas om man ofta lägger specialpapper i handinmatningsfacket.

###### Avaktivera direktutskrift från USB-minne

Inaktiverar funktionen för att skriva ut en fil direkt från en USB-minnesenhet.

###### Avaktivera direktutskrift från nätverksmapp

Inaktiverar direkt utskrift av en nätverksmapp.

###### Inaktivera sändning under utskrift

Inaktiverar funktionen Sänd bild under kopiering.

### Inställningar för bildsändning

###### Inaktivera växling av visningsordning

Inaktiverar ändring av visningsordning (söknummerordning, stigande, fallande) i adressboken och på andra ställen.
Om angivet sorteras inte visningen trots att du trycker på fliken på skärmen adressbok.
Visningsordningen från när inställningen aktiverades bibehålls.

###### Inaktivera faxgruppsändning

Inaktiverar faxsändning.

###### Inaktivera scanningsfunktion

Om kryssrutan [PC-scanning] är inställd på är PC-scanningfunktionen inaktiverad.

###### Inaktivera registrering av destination från manöverpanelen

Inaktiverar adresskontroll från maskinen.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- Grupp (Direktval)
- Grupp (Adressbok)
- Kontakter

###### Inaktivera registrering av destination på webbsida

Inaktiverar lagringen av destinationen från Inställningsläge (webbversion).
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- Grupp (Direktval)
- Grupp (Adressbok)
- Kontakter

###### Objektregistrering av alla program inte tillåten

Inaktiverar användning av adressbok för alla program.

###### Inaktivera registrering av brevlåda

Inaktiverar alla typer av registrering av brevlådor.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- Minnespolling
- Konfidentiellt
- Relägruppsändning (Direktval)
- Relägruppsändning (Adressbok)

###### Inaktivera destinationsregistrering med global adressökning

Inaktiverar adresstyrning via den globala adressboken.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- E-post
- Internetfax
- FAX

###### Inaktivera registrering med Network Scanner Tool

Den här inställningen inaktiverar adresskontroll från Network Scanner Tool.

###### Inaktivera vidarebefordran via nätverk

Detta förhindrar inkommande routing

### Inställningar för inaktivering av överföring

Dessa inställningar används för att inaktivera följande sändningsmanövrer.

###### Inaktivera [Sänd igen] sändläge för fax/bild

Den här inställningen används för att förhindra överföring som aktiveras av knappen [Välj bland adresser som nyligen skickats till] på manöverpanelen.

###### Inaktivera val från adressbok

Inaktiverar val av destinationer från adressboken.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- E-post
- FTP
- Skrivbord
- Nätverksmapp
- Internetfax (inklusive Direkt SMTP)
- FAX

###### Inaktivera direktval

Inaktiverar direktinmatning av destinationsadress och annat.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- E-post
- FTP
- Skrivbord
- Nätverksmapp
- Internetfax (inklusive Direkt SMTP)
- FAX

###### Inaktivera PC-I-faxöverföring

Förbjuder PC-I-Fax överföring.

###### Inaktivera PC-faxöverföring

Förbjuder PC-Fax överföring.

### Dokumentarkiveringsinställningar

###### Inaktivera text/stämpelutskrift vid återutskrift

När en lagrad fil hämtas och skrivs ut, är utskriftsfunktionerna inaktiverade.
Den här funktionen förhindrar en datuminkonsekvens mellan originaldata, utdata och andra data.

###### Inställningar för batchutskrift

När du skriver ut filer med batchutskrift använder du den här inställningen för att förhindra val av knappen [Alla användare] och [Okänd Användare] i fönstret för användarval.
Inställningarna för aktivering/inaktivering styr samma parametrar som aktivering/inaktivering i andra inställningar. Dessa inställningar är länkade (om en inställning ändras, ändras även den andra).

###### Inaktivera lagring på extern minnesenhet

Lagring till extern minnesenhet är inaktiverad.

### Säkerhetsinställningar

Den här inställningen används för att ställa in funktioner för höjd säkerhet.

###### Inställning för utskrift av dolt mönster

Inaktiverar direktinmatning av bakgrundsmönster och annat.
Tillbaka till början