# GÖRA KOPIOR I BROSCHYRFORMAT (BROSCHYRKOPIA)

## Översikt

Du kan vika kopior som är gjorda i broschyrformat på mitten så att du får en broschyr.
Scanna originalen med första sidan först och sista sidan sist. Kopieringsordningen justeras automatiskt av maskinen. Fyra originalsidor kopieras till ett ark. Tomma sidor produceras automatiskt vid slutet av broschyrkopieringen om antalet originalsidor inte kan delas med fyra.
Den här funktionen är praktisk när du behöver sortera kopior i snygga häften eller broschyrer.
Broschyrkopiering med 8 originalsidor
Bindningssida

- Använd bokkopieringsfunktionen för att göra broschyrkopior av en bok eller något annat inbundet original.
- När du väljer broschyrkopiering aktiveras det dubbelsidiga kopieringsläget automatiskt. Om du har valt inställningar som förhindrar dubbelsidig kopiering kan du inte välja broschyrkopieringsfunktionen.
- När en efterbehandlare är installerad kan du välja Sadelhäftning (Häfta varje uppsättning med kopior i två positioner mitt på papperet).
  - SADELHÄFTNING FÖR SORTERADE KOPIOR

###### Så här häftar du automatiskt kopior när broschyrkopiering är aktiverad:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Kopieringsfunktion] (flik) → [Inställningar För Kopieringsfunktion] → [Automatisk Sadelhäftning].
Om [Automatisk Sadelhäftning] är PÅ, häftas kopiorna automatiskt när broschyrkopiering är aktiverad. Om [Automatisk Sadelhäftning] är AV, görs broschyrkopior utan häftning.

## Drift

1. #### Lägg i ett original

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS
   Använd den automatiska dokumentmataren för att lägga i ett dubbelsidigt original.

2. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Broschyrkopiering].

3. #### Välj bindningskant.

   ###### Så här ångrar du inställningen för broschyrkopiering:

   Tryck på knappen [Av].

4. #### Tryck på knapparna [1-Sidig] eller [2-Sidig] beroende på originalet.

5. #### När du infogar ett omslag trycker du på knappen [Inställning Omslag] och sedan på knappen [På]

   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.
   Så här byter du kassett för omslaget:
   Tryck på knappen [Papperskassett] för att visa skärmen för kassettval.
   Tryck på en papperskassett för omslaget på skärmen för val av kassett.
   Mer information hittar du i ”STÄLLA IN PAPPERSKASSETTEN” och ”STÄLLA IN HANDINMATNINGSFACKET”.
   Om omslaget ska användas för kopiering kan inte etikettark, OH-film eller registerpapper användas.

6. #### Tryck på knappen [Förhandsgranska] och kontrollera förhandsgranskningsbilden

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

7. #### Tryck på knappen [Färg start] eller på knappen [S/V start] för att börja kopiera.

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

Tillbaka till toppen