# FÖRVÄRMNINGSLÄGE

## Översikt

I det här läget sänks fixeringsenhetens temperatur så att maskinen drar så lite ström som möjligt i vänteläget.
Förvärmningsläget aktiveras om den inställda tiden löper ut under väntestatus utan att ett jobb utförs.
Du sparar mindre energi och uppstartstiden är kortare jämfört med Timer För Automatisk Avstängning Av Ström.
I förvärmningsläget tänds knappen [Startskärm] samtidigt som pekpanelens bakgrundsbelysning för knappen [Energisparläge] släcks.
Pekpanelen tänds igen om du trycker på den eller på knappen [Startskärm].

###### Så här ställer du in förvärmningsläge:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Energisparläge] → [Strömhanteringsinställning] [Inställning av förvärmningsläge].
Tillbaka till toppen