# RELÄGRUPPSÄNDNING MED F-KOD

## Översikt

När ett dokument tas emot med relägruppsändning med F-kod, lagras det i F-kod faxminnesboxen (Relä-Gruppsändning) på din maskin.
Det mottagna dokumentet vidarebefordras till flera destinationer om det har registrerats på din maskin. Dokumentet vidarebefordras automatiskt.

- Först måste du meddela den andra maskinens operatör deladressen och kodnumret till F-kod faxminnesboxen (relägruppsändning) och destinationsnumren.
- Registrera destinationsnumren när du skapar en F-kod faxminnesbox (relä-gruppsändning) på din maskin.
  - SKAPA FAXMINNESBOXAR I MASKINEN FÖR F-KODSSÄNDNING
- Överföringen kan genomföras oavsett om destinationen stöder F-kod eller inte.
- Den andra maskinen (relävärdstation) debiteras endast för kommunikation till din maskin (relästation). Kommunikationskostnader för dokumentsändning till alla destinationer debiteras till din maskin (relästation).

Det går inte att skriva ut mottagningsdatum och -tid på faxmeddelandena när vidarebefordrade fax skrivs ut från mottagardestinationen. (”Utskrift mottag.datum- och tid” har avaktiverats.)
Tillbaka till toppen