# ANVÄNDA DEN AUTOMATISKA DOKUMENTMATAREN FÖR FAXSÄNDNING I MINNESSÄND-LÄGE

## Översikt

Att lagra scannade original i maskinens minne innan de överförs kallas ”Minnessänd”.
I det här avsnittet beskrivs hur du scannar originalet med den automatiska dokumentmataren och skickar data med minnesöverföringsfunktionen.

- För att faxa tjocka original eller något annat original som inte kan matas genom den automatiska dokumentmataren ska man istället öppna den automatiska dokumentmataren och lägga originalet på dokumentglaset.
- Om ett faxjobb pågår när överföringen utförs skickas faxet när det pågående jobbet har avslutats.
- Om minnet blir fullt när originalen scannas visas ett meddelande samtidigt som scanningen avbryts. Om Snabbsändning Online har aktiverats för överföring skickas de scannade originalen.

- ###### För att avaktivera inställningen Snabbsändning Online:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Sändinställningar] → [Snabbsändning Online].
  Om du inaktiverar den här inställningen påbörjas inte minnesöverföringen förrän alla sidor har scannats.

- ###### För att ställa in ljudsignalen vid slutförd scanning:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Bildsändingsinställningar] → [Inställningar För Drift] → [Standardinställningar] → [Ljudsignal vid slutförd scanning].

## Drift

1. #### Placera originalen i den automatiska dokumentmataren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

2. #### Ange destinationens faxnummer

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   När scanningen är klar hörs ett pip från maskinen.
   - Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
     Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.
   - När alla original har scannats visas ”Arbetet lagrat.” tillsammans med ett jobbhanteringsnummer. Numret, som är registrerat i transaktionsrapporten och aktivitetsrapporten för bildsändning, kan användas för kontroll av faxjobb.
     - SKRIVA UT AKTIVITETSRAPPORTER FÖR BILDSÄNDNING

   ###### Så här ångrar du scanningen av originalet:

   Tryck på knappen [Avbryt scanning].

Tillbaka till toppen