# STARTA EN ÖVERFÖRING VID ETT ANGIVET KLOCKSLAG (TIMER)

## Översikt

Du kan ange en tidpunkt för automatisk överföring eller gruppsändning.
Den här funktionen är användbar om du vill utföra reserverade överföringar, gruppsändningar och andra överföringar när du inte är på plats, på kvällstid eller andra tider på dygnet då det är billigare att ringa.

- Om en annan överföring håller på att utföras vid den inställda tiden kommer timeröverföringen att påbörjas så snart som den andra överföringen har avslutats.
- Inställningar som valts för en timeröverföring (exponering, upplösning och övriga funktioner) raderas automatiskt så snart som överföringen har avslutats. (Om dokumnetarkiveringsfunktionen används kan dock den scannade originalbilden och inställningarna lagras på den inbyggda hårddisken.)
- Tidsinställningen åsidosätts om ett jobb som har schemalagts för timeröverföring ges prioritet på jobbstatusskärmen. Överföringen påbörjas så snart som det nuvarande jobbet är avslutat.
  - PRIORITERA ETT FAX FÖR SÄNDNING ÄVEN OM DET SCANNATS SENARE
- Tiden kan ställas in upp till en vecka i förväg.
- Övriga funktioner kan utföras efter att en timeröverföring har ställts in.
- En timeröverföring kan raderas i fönstret för jobbstatus.

- När en timeröverföring har ställts in ska huvudströmbrytaren vara ””. Sändningen utförs inte om statusen är ”” vid angiven tid.
- När en timeröverföring görs måste originalet scannas till minnet när du ställer in överföringen. Det går inte att lägga ett dokument i dokumentmataren eller på dokumentglaset och låta det scannas vid den reserverade tidpunkten för överföringen.
- Upp till 100 timeröverföringar kan lagras samtidigt.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Timer]

4. #### Tryck på knappen [På]

   Inställningen visar nuvarande tid. Om tidsinställningen inte överensstämmer ska den ändras i inställningsläget innan jobbet startar.

   ###### För att ställa in datum och tid på maskinen:

   Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Standardinställningar] → [Klockjustering].
   Om alternativet [Inaktivera klockjustering] har aktiverats kan du inte ändra datum och tid. I ett sådant fall väljer du [Systeminställningar] i inställningsläget och väljer därefter [Inställningar För Drift] för att inaktivera [Inaktivera klockjustering].

5. #### Ange datum och därefter klockslag (timmar och minuter) i 24-timmarsformat

   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.
   Tryck på de områden där timmar respektive minuter visas och ange värden med sifferknapparna. Eller tryck på och ange storleken.

   ###### Så här ångrar du timeröverföringsinställningen:

   Tryck på knappen [Av].

6. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen är utförd och att maskinen är redo för överföring.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] när du har kontrollerat förhandsgranskningsbilden.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.
   Originalet scannas in i minnet. Originalet kan inte scannas in vid en angiven tid.

Tillbaka till början