# SKRIVA UT EN FIL DIREKT FRÅN EN FTP-SERVER

## Översikt

Om du registrerar en FTP-server, kan du ange en fil på FTP-servern från maskinens pekpanel. Då behöver du inte ladda ner filen och skriva ut den från datorn.
När du väljer en lösenordsskyddad PDF-fil, måste du ange lösenordet på jobbstatusskärmen.

- UTSKRIFT AV EN KRYPTERAD PDF-FIL

###### Så här registrerar du en FTP-server:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Applikationsinställningar] → [Inställning för utskrift från MFP (FTP)]. Du kan registrera upp till 20 FTP-servrar.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Hämta HDD-fil].

2. #### Tryck på knappen [Välj fil från FTP för utskrift] på åtgärdspanelen.

3. #### Tryck på den FTP-server du vill få åtkomst till.

   På vissa servrar måste du ange användarnamn och lösenord.

4. #### Tryck på den fil som du vill skriva ut och sedan på knappen [Ändra inställning till utskrift] på åtgärdspanelen.

   - Om du vill skriva ut flera filer trycker du på knapparna för de filer som du vill skriva ut och sedan på knappen [Skriv ut] på åtgärdspanelen.
   - Kryssrutorna för de valda filerna har valts.
   - Ikonen visas till vänster om knapparna för de filer som kan skrivas ut.
   - Ikonen visas till vänster om mapparna som finns på FTP-servern. Tryck på den här knappen för att visa en mapp eller en fil i en mapp.

   - Totalt 100 knappar för filer och mappar kan visas.
   - Tryck på för att gå upp en mappnivå.
   - När du går ned en mappnivå genom att trycka på mappknappen visas .
     Tryck på knappen när du vill gå tillbaka till skärmen där du kan välja fil- eller mappnamn.
   - Tryck på knappen [Fil- eller mappnamn] för att ändra sorteringen av filerna och mapparna på skärmen. Varje gång du trycker på knappen ändras sorteringsordningen mellan stigande eller fallande.

5. #### Välj skrivarinställningar.

   - Om du valde fler filer i steg 4 kan du endast välja antalet utskrifter.
   - Om du väljer en fil som innehåller utskriftsinställningar (dvs. PCL, PS eller XPS) i steg 4 kommer dessa inställningar att användas.
   Om krysssrutan [Skriv ut på glättat papper] har markerats sätts [Papperszon] till [Glättat papper] (handinmatningsfack) och[Upplösningen] till [600 dpi (hög kvalitet)].

6. #### Tryck på knappen [Start]

   Utskriften påbörjas efter att den valda filen har laddats ner.

Tillbaka till toppen