# SÄNDA FAX

## Översikt

Nedan beskrivs vilka metoder som kan användas för att skicka fax från maskinen. Välj den metod som passar dina behov bäst.

### Faxa flera originalsidor

Använd den automatiska dokumentmataren.
Originalen scannas först in i minnet och sedan överförs de (minnesöverföring).
Om ett stort antal original har lagts i (och linjen är ledig) kommer överföringen att påbörjas så snart den första sidan har scannats och fortsätter sedan medan de kvarvarande sidorna scannas (Snabbsändning Online).

- ANVÄNDA DEN AUTOMATISKA DOKUMENTMATAREN FÖR FAXSÄNDNING I MINNESSÄND-LÄGE

###### Lagra ett faxjobb

Om linjen är upptagen så att överföringen inte kan påbörjas med en gång scannas alla sidor och lagras i minnet. Om du vill försöka skicka ett fax samtidigt som ett annat jobb pågår, kan du lagra faxjobbet. Öppna jobbstatusskärmen för att se lagrade faxjobb.

- JOBBSTATUSDISPLAY

- Om minnet blir fullt när den första originalsidan scannas avbryts överföringen. Om minnet blir fullt när originalen scannas efter att första sidan har scannats, lagras de originalsidor som redan har scannats.
- När överföringen är klar rensas de scannade originalsidorna från minnet. Det överförda faxet lagras emellertid när dokumentarkiveringsfunktionen används.
  - SPARA SCANNADE ORIGINALDATA
  - SPARA SCANNADE ORIGINALDATA
- Om Arbetsuppbyggnad är aktiverad, kan du välja den automatiska dokumentmataren eller dokumentglaset för att scanna originalet. Den här sändningsmetoden kanske inte är tillgänglig beroende på funktionalitet.
  - SÄNDA ETT STORT ANTAL SIDOR

När linjen är upptagen eller om ett kommunikationsfel inträffar, skickas fax automatiskt på nytt som fabriksinställning. Faxjobb lagras automatiskt (minnesöverföring) i följande situationer.

- Maskinlinjen är upptagen om ett annat fax som involverar sändning eller mottagning håller på att skickas eller om maskinen är upptagen.
- Det finns ett lagrat faxjobb.
- Någon av följande funktioner används för överföring:
  - Gruppsändning, F-kodssändning, Timeröverföring, Bok- Scanning, Bokdelning, 2 i 1, Id-Kort Kopiering, Arbets- Uppbyggnad, Originalantal.
- Dokumentglaset används (utom när högtalaren används för uppringning).

###### För att avaktivera inställningen Snabbsändning Online:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Sändinställningar] → [Snabbsändning Online].
Om du inaktiverar den här inställningen påbörjas inte minnesöverföringen förrän alla sidor har scannats.

### FÖR ATT FAXA TJOCKA ORIGINAL ELLER SIDOR UR EN BOK

Placera originalet på dokumentglaset.

- ANVÄNDA DOKUMENTGLASET FÖR ATT SÄNDA FAX I MINNESSÄND-LÄGE

- När dokumentglaset används för att skicka fax fungerar ej Snabbsändning Online.
- När du scannar ett original på flera sidor ska du scanna sidorna en i taget.

### SKICKA ETT FAX FÖRE LAGRADE FAXJOBB

Skicka faxet i läget direktöverföring. Originalet överförs direkt till den mottagande faxmaskinen utan att scannas in i minnet.
I läget direktöverföring kommer överföringen att starta så snart som den pågående överföringen har avslutats (före alla andra lagrade faxjobb).
Tryck på knappen [Direktsänd] på åtgärdspanelen för att sända ett fax.

- ANVÄNDA DEN AUTOMATISKA DOKUMENTMATAREN FÖR FAXSÄNDNING I DIREKTSÄND-LÄGE
- ANVÄNDA DOKUMENTGLASET TILL ATT SÄNDA FAX I DIREKTSÄND-LÄGE

När sändningen i läget direktöverföring är avslutad ändras läget automatiskt tillbaka till minnesöverföringsläget.
I läget direktöverföring kan du inte använda knappen [Förhandsgranska].
Tillbaka till början