# TEMPORÄRT ÄNDRA AVSÄNDARINFORMATION (EGET NAMNVAL)

## Översikt

Du kan temporärt ändra avsändarinformationen som skrivs ut på ett fax genom att välja en lagrad avsändarinformation.
Funktionen avaktiveras efter att överföringen med den ändrade avsändarinformationen har slutförts.

###### Gör så här för att lagra avsändarinformationen som ska användas i funktionen Eget namnval:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Inställningar för drift] → [Eget namn och Destinationsinställning] → [Registrering av eget namnval].

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationens faxnummer.

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Eget namnval]

4. #### Tryck på knappen för avsändarinformation för att ange vilken avsändarinformation som ska användas vid Eget namnval.

   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här avbryter du inställningen av avsändarinformation:

   Tryck på knappen [Rensa].

5. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

Tillbaka till början