# VISA INSTÄLLNINGSLÄGE

## Översikt

Inställningsläget kan öppnas från hemskärmen (startfönstret) på maskinens pekpanel.
När maskinen är ansluten till ett nätverk når du maskinens inbyggda webbserver med hjälp av en webbläsare i en dator.
Gå till inställningsläget i maskinen och skriv ut maskinens IP-adress. Ange adressen i webbläsarens adressfält.

## Drift

### Visa inställningsläget på maskinen

1. #### Tryck på knappen [Inställningar] på startskärmen

   Skärmen för inställningsläge visas på pekpanelen.

   - För att avbryta inställningsläget trycker du på knappen [Avsluta] i skärmens övre högra hörn.
   - Mer information om användarautentisering finns i ”AUTENTISERING MED ANVÄNDARNUMMER” och ”AUTENTISERING MED INLOGGNINGSNAMN OCH LÖSENORD”.

### Visa inställningsläget med webbläsare

1. #### Tryck på knappen [Inställningar]

2. #### På menyn trycker du på [Systeminställningar] → [Skriv ut lista (Användare)]

3. #### Tryck på knappen [Skriv ut] i [Lista Över Alla Användarinställningar]

   Kontrollera IP-adressen på den utskrivna listan.

4. #### Starta webbläsaren på datorn och ange maskinens IP-adress.

   Starta webbläsaren i en dator som är ansluten till samma nätverk som maskinen och ange maskinens IP-adress.

   Rekommenderade webbläsare:
   Internet Explorer: 6.0 eller senare (Windows®)
   Netscape Navigator: 9 (Windows®)
   Firefox: 2.0 eller senare (Windows®)
   Safari: 1.5 eller senare (Macintosh)
   Beroende på maskininställningarna kan användarautentisering krävas för att inställningsläget ska visas (webbversionen). Kontakta maskinens administratör för lösenord och annan information som krävs för användarautentisering.

Tillbaka till början