# STORKASSETT

## Översikt

Använd storkassetten om du vill skriva ut stora mängder som inte kan hanteras i den vanliga kassetten.

- Storkassetten (MX-LC12) rymmer upp till 3 500 pappersark i storlekarna A4, B5 och 8-1/2" × 11".
- Storkassetten (MX-LCX3 N) rymmer upp till 3 000 pappersark i storlekarna A3W (12" × 18") till B5 (8-1/2" × 11"R).

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant när du ska byta pappersformat.
Om du fyller på papper av en annan typ än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget.
Storkassetten (MX-LCX3 N) kan endast installeras i MX-M904.

###### Så här kontrollerar du papperstypen som ska ställas in i kassetten:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].
Lägg inte tunga föremål på kassetten och pressa inte ned den.

## Drift

### Storkassett (MX-LC12)

1. #### Dra ut papperskassetten.

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.

2. #### Lägg papperet i mitten på pappersbordet.

   Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt. Stapeln får inte vara högre än indikeringslinjen (max. 3 500 ark).

   Lufta pappersbunten ordentligt innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.

3. #### Skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen.

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen.

### Storkassett (MX-LCX3 N)

1. #### Tryck på funktionsknappen.

   Funktionsknappen blinkar och pappersbordet sänks ned till påfyllnadsläget. Vänta tills lampan för funktionsknappen slocknar.

   Dra inte ut kassetten förrän lampan har slocknat. Om du drar ut kassetten med våld samtidigt som knappen lyser eller blinkar, kan det uppstår fel i maskinen.

2. #### Dra ut papperskassetten.

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.

3. #### Lägg papperet i mitten på pappersbordet.

   Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt. Stapeln får inte vara högre än indikeringslinjen (max. 3 000 ark).
   När en viss volym papper har fyllts på sänks pappersbordet automatiskt ned något och stannar. Gör på samma sätt när du ska fylla på papper.

   ###### Varning:

   För inte in handen i utrymmet inuti pappersbordet när du fyller på papper.

   Lägg inte i extra papper eller andra föremål i utrymmet inuti kassetten.

4. #### Skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen.

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen. Pappersbordet åker upp när kassetten har förts in. Funktionsknappen blinkar när pappersbordet åker upp. Knappen lyser fast när pappersbordet har åkt upp.

### Byta pappersstorlek för storkassetten (MX-LCX3 N)

1. #### Lossa styrskenans skruv

2. #### Justera styrskenans platta

   Justera plattan tills den röda linjen befinner sig i mitten av plattans storleksfönster.

3. #### Anpassa styrskenan efter det pappersformat som ska användas.

   Skjut styrskenan framåt eller bakåt tills formatmarkeringen på det papper som ska användas ( eller ) visas i storleksfönstret i plattan.

4. #### Skruva fast styrskenan

   ###### (1) Justera styrskenans platta.

   Skjut plattan framåt eller bakåt tills den önskade pappersstorleken visas i plattans storleksfönster.

   ###### (2) Dra åt skruven till styrskenan.

5. #### Gör om steg 1 till 4 för att anpassa styrskenan på andra sidan efter det pappersformat som ska användas

   Se till att styrskenorna på båda sidor är inställda efter samma pappersformat.

   Om styrskenorna har olika inställning, kan det leda till att pappret matas in snett eller fastnar.

6. #### Ställ in högra styrskenan efter det önskade pappersformatet

   ###### (1) För styrskenan till önskat pappersformat samtidigt som du håller upp styrskenans lås.

   ###### (2) Släpp styrskenans lås.

   ###### (3) Flytta styrskenan försiktigt åt höger eller vänster tills den snäpper fast.

   När styrskenan snäpper fast hörs ett ”klickljud”.

7. #### Ställ in pappersformatet och papperstypen

   Välj pappersformat i [Systeminställningar] i inställningsläget → [Papperskassett Inställningar].
   Om fel pappersformat är inställt, fungerar inte funktionen för automatiskt pappersval korrekt. Utskriften kan då hamna på fel sida eller på fel papperstyp, eller också kan pappret fastna.

Tillbaka till början