# INSTÄLLNINGAR FÖR UTSKRIFT AV REGISTERPAPPER

## Översikt

Med den här funktionen kan du skriva ut text på registerpapperens flikar.
Det finns två metoder för detta: ”Registerpappersinställningar” och ”Registerpappersutskrift”.

###### Registerpapperinställningar

Skapa den text som ska skrivas ut på registerpapper och ställ in hur långt texten ska förskjutas med alternativet [Registerpapperinställningar] på fliken [Special] i skrivardrivrutinens egenskapsfönster. Texten skrivs därefter ut på flikarna.

###### Registerpappersutskrift (endast PCL6)

Registerpapper skrivs ut efter att ha infogats mellan avsedda sidor.
Ange den text du vill skriva ut på flikarna i [Registerpappersutskrift] på fliken [Speciallägen] i skrivardrivrutinens egenskapsfönster. Ange avancerade inställningar som storleken på flikarna, startpositionen, avståndet mellan flikarna samt de sidnummer på vilka registerpapperen ska infogas.

Dessa funktioner är tillgängliga i Windowsmiljö.

## Drift

### Windows

### Registerpapperinställningar

Förbered de data som ska skrivas ut på registerpapperen i ett program och gör sedan följande:

1. #### Klicka på fliken [Special] och därefter på knappen [Registerpappersinställningar].

2. #### Ange hur långt bilden ska förskjutas genom att ange ett värde direkt eller klicka på knappen

3. #### Välj papperskälla och papperstyp

   Klicka på fliken [Papper] och välj ”Papperskälla” och ”Papperstyp”.
   Som ”Papperskälla” anger du det fack där du vill lägga i registerpapper. Välj [Registerpapper] som ”Papperstyp”.

   - Registerpapper kan läggas i fack 4, handinmatningsfacket eller en storkassett.
   - Ange även på maskinsidan papperstyp för facket med registerpapper under [Registerpapper].

### Registerpappersutskrift (endast PCL6)

Öppna de data du vill infoga registerpapper i och välj därefter inställningar.

1. #### Klicka på fliken [Speciallägen]

2. #### Välj [Registerpapperutskrift] och klicka på knappen [Inställningar]

3. #### Välj inställningar för flikarnas placering

   För registerpapper som finns tillgängligt i detaljhandeln använder du existerande inställningar som [LT-5tab-A] i ”Användarinställningar”. För andra typer av registerpapper kan du ange positionen för den första fliken, avståndet mellan flikarna och de horisontella och vertikala måtten för fliken direkt eller ändra inställningarna med knappen . Du kan även välja registerpapperets format i ”Pappersformat”.
   Inställningarna för registerpapper kan lagras i en fil som sedan kan öppnas i ”Användarinställningar”.

4. #### Välj sidinställningar

   Ange sidorna där du vill infoga registerpapperet och ange den text som du skriva ut på flikarna. Du kan även välja teckensnitt och justera layouten.
   - Registerpapper kan läggas i fack 4, handinmatningsfacket eller en storkassett.
   - Ange även på maskinsidan papperstyp för facket med registerpapper under [Registerpapper].

Tillbaka till början