# ÄNDRA ÄMNE, FILNAMN OCH MEDDELANDETEXT

## Översikt

Du kan ändra ämne, filnamn och meddelandetext när du utför en Internetfaxöverföring. Mata vid behov in texten direkt.

- Om ämnet och filnamnet inte ändras används inställningarna i [Applikationsinställningar] → [Inställningar för nätverksscanner] i inställningsläget.
- Konfigurera alternativen för ämne, filnamn och meddelandetext genom att välja [Applikationsinställningar], följt av [Inställningar för nätverksscanner] i inställningsläget.

## Drift

1. #### Tryck på [Övrigt] och på knappen [Sändinställningar]

2. #### Tryck på inmatningsfältet [Ämne] om du vill ge ett ämne ett nytt namn

3. #### Tryck på en knapp för förinställd text.

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Du registrerar ett förinställt ämne genom att välja [Applikationsinställningar] i inställningsläget → [Inställningar för nätverksscanner] → [Inställningar för ämnesnamn].
   - Om du vill ange filnamnet direkt trycker du på [Direktval] för att visa det virtuella tangentbordet. Ange filnamnet och tryck på [OK].

   ###### Så här ångrar du det valda ämnet:

   Tryck på knappen [Rensa].

4. #### Tryck på inmatningsfältet [Filnamn] om du vill byta namn på en fil

5. #### Tryck på en knapp för förinställd text.

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Du registrerar ett förinställt filnamn genom att välja [Applikationsinställningar] i inställningsläget → [Inställningar för nätverksscanner] → [Inställningar för filnamn].
   - Om du vill ange filnamnet direkt trycker du på [Direktval] för att visa det virtuella tangentbordet. Ange filnamnet och tryck på [OK].

   ###### Så här ångrar du valt filnamn:

   Tryck på knappen [Rensa].

6. #### Tryck på inmatningsrutan [Meddelandetext] för att ändra meddelandetexten.

7. #### Ange meddelandetexten.

   Tryck på knappen [Förinstäl. val] om du vill välja en förinställd text som är lagrad i inställningsläget.
   Tryck på knappen [Redigera] för att ange meddelandetexten direkt. Ange meddelandetexten direkt när det virtuella tangentbordet visas. Tryck på [OK] när du har angett meddelandetexten.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   - Du registrerar en förinställd meddelandetext genom att välja [Applikationsinställningar] i inställningsläget → [Inställningar för nätverksscanner] → [Inställningar för meddelandetext].
   - Mata in upp till 1 800 tecken. (En radbrytning räknas som ett tecken.)
   - Tryck på knappen [Redigera] för att ändra meddelandetexten. Det virtuella tangentbordet visas med den angivna texten.

   ###### Så här raderar du all angiven text:

   Tryck på knappen [Rensa alla]. Hela meddelandetexten raderas omedelbart, inte bara den markerade raden, när du trycker på knappen.

Tillbaka till början