# SKAPA EN BROSCHYR (BROSCHYRKOPIA/SADELHÄFTNING)

## Översikt

När pappersarken viks på mitten skrivs data ut på fram- och baksidorna så att en broschyr skapas.
Kopiorna viks och matas ut automatiskt om en efterbehandlare med sadelhäftning är installerad och funktionerna för sadelhäftning och häftning är aktiverade. Funktionen är praktisk när du vill binda samman kopior i broschyrformat.

## Drift

### Windows

1. #### Klicka på fliken [Allmänna] och välj [Broschyr Stil].

   Välj utskriftsmetoden sadelhäftning på rullgardinsmenyn.

   - Om du väljer [Broschyr (sida vid sida)] görs papperet dubbelt så stort som det format som angetts i programmet.
   - Om du väljer [Broschyr (2 sidor per ark)] reduceras det format som har angetts i programmet på samma sätt som för 2-upp och data skrivs ut med oförändrat pappersformat.
   - Om du väljer [Broschyr (sida vid sida)] eller [Broschyr (2 sidor per ark)] delas originalet upp och skrivs ut för varje maximalt antal sidor för häftning även om det totala antalet sidor överskrider maximalt antal sidor för häftning. De häftade uppsättningarna sätts samman till en broschyr.
   - Om du väljer [Helbildsbroschyr] skrivs data ut i helbild. Gå till steg 2.

2. #### Om du väljer [Helbildsbroschyr], konfigurerar du detaljerade inställningar genom att klicka på knappen [Inställningar]

   - I "Sidanpassning", ange storleken för att skriva ut en sida av originalet (storlek som motsvarar en sida i en Broschyrkopia).
   - Välj utskriftspappersformat i ”Utmatningspappersformat”.

3. #### Välj "Bindningssida".

   Välj om bindningssidan ska vara till [Vänster] eller till [Höger].
   Alternativet [2 häft] på menyn ”Häftning” är tillgängligt om en efterbehandlare med sadelhäftning är installerad.

### Macintosh

1. #### Välj [Skrivarfunktioner] och därefter ”Bindningssida”

   [2 Häft] på menyn ”Häftning” är tillgängligt om en efterbehandlare med sadelhäftning är installerad.

2. #### Välj [Broschyr (sida vid sida)] eller [Broschyr (2 sidor per ark)]

Tillbaka till början