# SPARA SCANNADE ORIGINALDATA (FIL)

## Översikt

Om du anger alternativet Fil för faxöverföring sparas det scannade originalet som en fil i huvudmappen eller i en registrerad anpassad mapp. Eftersom du kan öppna den lagrade filen när det behövs kan du överföra den på nytt utan att behöva använda originalet.
När en fil lagras med hjälp av Fil utan att filinformation bifogas, tilldelas filen automatiskt följande användarnamn och filnamn.
Användarnamn: Okänd användare
Filnamn: Läge_Dag-Månad-År_Timmar-Minuter-Sekunder
(T.ex. FAX_04042012_112030)
Lagrad i: Huvudmappen

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationens faxnummer.

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Fil]

   Du kan också öppna skärmbilden Filinformation genom att trycka på knappen [Fil] på åtgärdspanelen.

4. #### Tryck på knappen [På] och ange filinformationen

   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här avbryter du filinformationsinställningen:

   Tryck på knappen [Av].

5. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

Tillbaka till början