# SKRIVA UT MOTTAGNA DATA VID EN ANGIVEN TID

## Översikt

Skriv ut mottagna data vid en viss tidpunkt.
Undvik stress genom att inte skriva ut stora sidantal under arbetstoppar eller då du inte behöver utskrifterna.

- Utskrivna data raderas automatiskt från minnet.
- Om strömmen bryts vid angiven tid startar utskriften när strömmen slås på igen.
- Den här funktionen aktiveras genom att du väljer [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] [Inställning för förhandsgranskning] i ”Inställningsläge (administratör)” samt aktiverar [Inställning bildkontroll mottagen data].

Om Lagringsinställning för utskrift av mottagna data har aktiverats kan den här funktionen inte användas.

- ###### Gör så här för att skriva ut mottagna data vid angiven tid:

  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standard-Inställningar] → [Tidsbestämd utmatning av mottagna data] i ”Inställningsläge (administratör)”.

- ###### Gör så här för att ångra lagringsinställningen för utskrift av mottagna data:

  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standard-Inställningar] → [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] i ”Inställningsläge (administratör)” för att inaktivera inställningen.

Tillbaka till början