# STOR SORTERARE

## Översikt

Ett stort antal kopior kan matas ut till den stora sorteraren. Max. 250 pappersark kan matas ut till det översta facket och max. 5 000 ark kan matas ut till sorterarkassetten. Du kan ansluta upp till två stora sorterare.

- När pappersformatet är B5, B5R, A5R eller 5-1/2" x 8-1/2" kan upp till 2 500 ark matas ut.
- Ladda inte ark med olika format i sorterarkassetten.

### Funktionsnamn

Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Övre fack
Max. 250 ark kan matas ut till detta fack.
×
Sorterarkassett
Max. 5 000 pappersark kan matas ut till detta fack. De utmatade arken skickas till papperskärran i sorterarfacket. Papperskärran gör att du kan transportera ett stort antal ark.
×
Knapp för fack upp/ned
Tryck på den här knappen om du vill avlägsna utmatade ark från sorterarfacket. Facket fälls ner så att du kan avlägsna papperskärran.
×
Indikator för fack upp/ned
Denna indikator blinkar när facket rör sig uppåt eller nedåt och tänds när facket har åkt hela vägen ner. Denna indikator tänds också om det blir pappersstopp i sorteraren.
×
Utmatningsindikator
Denna indikator blinkar när utmatade ark transporteras till sorterarfacket.
×
Felindikator
Denna indikator tänds när bara den stora sorteraren inte kan användas på grund av ett fel och blinkar när hela systemet inte kan användas.

###### Ställa in ytterligare pappersutmatning till sorterarfacket.

I inställningsläget kan du ange om du vill mata ut ytterligare ark för nya jobb om sorterarfacket till den stora sorteraren redan innehåller utmatade ark.
Om du vill ställa in ytterligare pappersutmatning till sorterarfacket går du till inställningsläget (administratör) och väljer [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inst. staplare] → [Sorteringsinställning för ytterligare jobb].

###### Ställa in automatisk växling av sorteringsfack.

När två stora sorterare är anslutna kan du i inställningsläget ange om du vill växla till den andra stora sorteraren för att fortsätta pappersutmatningen om den nuvarande sorteraren blir full.
Om du vill ställa in automatisk växling av sorterarfack går du till inställningsläget (administratör) och väljer [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inst. staplare] → [Inställning för automatisk växling].

### Ta bort utmatade ark från sorterarfacket

1. #### Tryck på knappen för fack ned.

   Indikatorn fack upp/ned blinkar. När facket har åkt hela vägen ned tänds indikatorn fack upp/ned.

   Vid pappersutmatning till sorterarfacket rör sig inte facket nedåt även om du trycker på knappen fack ned.

2. #### Öppna luckan till sorterarfacket och dra ut papperskärran.

   När du ska transportera ett stort antal utmatade ark kan du sätta i papperskärrans pappershållare för att förhindra att papperen faller ur.

3. #### Ta loss papperskärrans pappershållare.

4. #### Sätt fast pappershållaren på papperskärran.

5. #### När du har transporterat de utmatade arken kan du sätta tillbaka papperskärran i sorterarfacket.

   Papper kan bara matas ut till sorterarfacket om papperskärran är placerad i rätt position i sorterarfacket.

Tillbaka till början