# STÄLLA IN HANDINMATNINGSFACKET

När du välj handinmatningsfacket ska du ange pappersstorlek och -typ baserat på det papper som fyllts på i handinmatningsfacket.
Den här funktionen är endast tillgänglig om handinmatningsfacket är installerat.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Pappersval] och därefter på knappen för handinmatningsfacket.

   Du kan även hämta skärmen [Papperszon] genom att trycka på maskinens bild på startskärmen.

2. #### Tryck på knappen [Typ/storlek] och tryck på den knapp som motsvarar den papperstyp som fyllts på.

3. #### Tryck på fliken [Storlek] och därefter på den knapp som motsvarar det laddade pappersformatet.

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

4. ###### Knappen [Auto-AB]

   Identifierar automatiskt lämpligt AB-pappersformat vid laddning av papper som A4 eller B5.

   ###### Knappen [Auto-Tum]

   Identifierar automatiskt lämpligt pappersformat i tum vid laddning av papper som 8–1/2" × 11".

   ###### Knappen [Storleksinst]

   Tryck på den här knappen för att manuellt ange ett pappersformat som inte identifieras automatiskt.

   ###### Knappen [Direktval]

   Tryck på den här knappen för att ange ett numeriskt värde för det laddade pappersformatet.

   ###### Ange pappersformatet direkt

   Tryck på knappen [AB] för att ange pappersenheten i millimeter. Tryck på knappen [Tum] för att ange pappersenheten i tum. Tryck på knappen och ange pappersformatet. Tryck sedan på knappen [OK].

Tillbaka till början