# FAXÖVERFÖRINGSSEKVENS

Gå från startskärmen eller ett av lägena till faxläget och genomför proceduren nedan.

- VÄLJA FAXLÄGE

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationsmaskin

   Tryck på en sifferknapp för att ange destinationsnumret direkt eller sök och hämta adressboken eller numret.

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Konfigurera scanningsinställningarna

   Ange originalets scanningsstorlek, exponering, upplösning, etc.

   - SCANNA BÅDA SIDOR PÅ ETT ORIGINAL AUTOMATISKT
   - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK SOM PAPPERSFORMAT
   - ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN
   - ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD
   - ANGE SCANNINGSEXPONERING
   - ANGE SCANNINGSBILDKVALITET
   - SÄNDA ETT STORT ANTAL SIDOR
   - SCANNA ORIGINAL I OLIKA FORMAT
   - SCANNA TUNNA ORIGINAL
   - KONTROLLERA ANTALET SCANNADE ORIGINAL

4. #### Ställ in Övrigt.

   Konfigurera andra inställningar än scanningsinställningar, t.ex. sändning av två sidor som en enstaka sida.

   - SKÄRMEN ÖVRIGT

5. #### Sänd originalet

   Tryck på knappen [Start].
   - Du kan visa en förhandsgranskningsbild genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] innan du trycker på knappen [Start]. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original.
   - Om du trycker på knappen [Fil] eller [Snabbfil] på åtgärdspanelen innan du påbörjar faxöverföringen kan du spara det scannade originalet som data.
     - SPARA SCANNADE ORIGINALDATA
     - SPARA SCANNADE ORIGINALDATA
   - Följ stegen nedan för att skicka fax om du har placerat originalet på dokumentglaset.
     - Vid vanlig faxsändning (minnesöverföring)
       Upprepa stegen för att lägga i och scanna originalen lika många gånger som det finns original. Tryck på knappen [Lässlut] efter att alla original har scannats. (När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck därefter på knappen [Start] för att sända originalet.)
     - När du skickar fax i direktöverföringsläget
       Flera original kan inte scannas i direktöverföringsläget. Tryck på knappen [Start] för att starta sändningen.

Tillbaka till början