# PAPPERSKASSETTINSTÄLLNINGAR

De här inställningarna avser den automatiska kassettväxlingsfunktionen samt papperstyp och pappersformat för varje papperskassett.

### Autoväxling mellan kassetter

När papperet tar slut i en kassett under utskrift bestämmer detta om en annan kassett med papper av samma storlek/typ av papper ska väljas automatiskt och utskriften fortsätta.

### Inställningar för varje kassett

Dessa inställningar anger papperstyp, pappersformat och funktioner som tillåts för varje papperskassett.
Kassettregistreringsskärmen visas när du trycker på ett kassettnamn.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Typ | Välj papperstyp som ska fyllas på i kassetten. De papperstyper som kan väljas varierar mellan olika papperskassetter. Mer information finns i "Kassettinställningar". Inställning av användartyp beskrivs i ”Registrering av papperstyp”.
Format | Välj pappersformat från listan. De pappersformat som kan väljas varierar mellan olika papperskassetter. De storlekar som kan väljas kan begränsas av papperstypen som valdes ovan. Mer information finns i "Kassettinställningar". Om det önskade formatet inte visas i listan väljer du [Direktval] och anger det nya formatet direkt (endast för handinmatningsfacket). Mer information finns i ”Kassettinställningar”.
Matar in godkänt jobb | Välj de lägen som kan användas. Om det finns en funktion som du inte vill ska användas med det valda facket kan den inaktiveras. Om inställningen för "Typ" inte är vanligt papper, återvunnet papper, färgat papper eller användartyp kan inte [Fax] eller [Internetfax] väljas.
Inställning för detektering av dubbel matning | Välj om dubbel matning ska detekteras. Visas inte på MX-M904.

- Om pappersformatet som anges här skiljer sig från det som fyllts på i kassetten kan det uppstå problem eller felmatningar vid utskrift.
  Information om hur du ändrar pappersformatet i en kassett finns i ”INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN”.
- Pappersegenskaper som ”Fast papperssida” ställs in automatiskt när papperstyp väljs. Egenskaperna för papperskassett kan inte ändras i den här skärmen.
- Om du i inställningsläget (administratör) har valt [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inaktivering av kassettinställningar] kan du inte konfigurera kasettinställningarna (utom för handinmatningsfacket).

###### Kassettinställningar

Papperskassett | Papperstyp | Format | Inställning för detektering av dubbel matning*1
--- | --- | --- | ---
Kassett 1 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brevpapper, Hålat, Färg, Användartyp | A4, letter (8-1/2" × 11") En servicetekniker måste koppla om maskinen till B5-format. | Inaktivera
Kassett 2 | A4, Letter (8-1/2" × 11") | Inaktivera
Kassett 3 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*2, Tjockt Papper 2*2, Användartyp | Auto-AB (A3W, A4W*3, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Tum (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Inaktivera
Kassett 4 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*2, Tjockt Papper 2*2, Användartyp | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Tum (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Ange storlek-AB, Ange storlek-Tum, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Inaktivera
Etiketter | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Tum (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Inaktivera
OH-film | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Tum (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Inaktivera
Registerpapper | Auto-AB (A4), Auto-Tum (Letter (8-1/2" × 11")) | Inaktivera
Kassett 5 (om MX-LC12 är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*2, Tjockt Papper 2*2 | A4, B5, 8-1/2" ｘ 11" | Inaktivera
Kassett 5 (om MX-LCX3 N är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*2, Tjockt Papper 2*2 | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter-R (8-1/2" × 11"R) | Inaktivera
Kassett 5 (om MX-LC13 är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*2, Tjockt Papper 2*2, Tjockt Papper 3*2, Tunt papper, Glättat papper, Prägla, Användartyp | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Auto-Tum (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*3, B5, B5R*3), Ange storlek-AB, Ange storlek-Tum, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Inaktivera
OH-film | Samma som för kassett 4
Registerpapper | Samma som för kassett 4
Kassett 6 (om MX-LC13 är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*2, Tjockt Papper 2*2, Tjockt Papper 3*2, Tjockt Papper 4*2, Tunt papper, Registerpapper, Oh-film, Glättat papper, Etiketter, Användartyp | Samma som för kassett 5 (om MX-LC13 är installerat). | Inaktivera
Kassett 7 (Om två storkassetter är installerade) | Samma som för kassett 5 (om MX-LC13 är installerat). | Samma som för kassett 5 (om MX-LC13 är installerat). | Inaktivera
Kassett 8 (Om två storkassetter är installerade) | Samma som för kassett 6 (om MX-LC13 är installerat). | Samma som för kassett 5 (om MX-LC13 är installerat). | Inaktivera
Handinmatningsfack (på maskinen) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*2, Tjockt Papper 2*2, Tjockt Papper 3*2, Tjockt Papper 4*2, Tunt papper, Glättat papper, Användartyp | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Tum (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Ange storlek-AB, Ange storlek-Tum, 8K, 16K, 16KR | Inaktivera
OH-film | Samma som för kassett 4
Registerpapper | Samma som för kassett 4
Etiketter | Samma som för kassett 4
Handinmatningsfack (om MX-LC13 är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*2, Tjockt Papper 2*1, Tunt papper, Oh-film, Användartyp | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-Tum (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4), Ange storlek-AB, Ange storlek-Tum, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Inaktivera
OH-film | Samma som för kassett 4
Registerpapper | Samma som för kassett 4
Infogare (övre) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brev, Hålat, Färg, Tjockt Papper 1*2, Tjockt Papper 2*2, Användartyp | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, B5, B5R, A5R) Auto-Tum (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13"-1/2*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Ange storlek-AB, Ange storlek-Tum, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Infogare (undre) | -

*1 Visas inte på MX-M904.
*2 Tjockt papper 1: 106 g/m2 till 176 g/m2 (28 lbs bond till 65 lbs index)
Tjockt papper 2: 177 g/m2 till 220 g/m2 (65 lbs index till 80 lbs omslag)
Tjockt papper 3: 221 g/m2 till 256 g/m2 (80 lbs bond till 140 lbs index)
Tjockt papper 4: 257 g/m2 till 300 g/m2 (140 lbs index till 110 lbs omslag)
*3 Formatet som detekteras automatiskt ställs in i ”Välj liknande format för autoavkänning” (se nedan).

### Välj liknande storlekar för auto-avkänning

”Välj liknande storlek för auto avkänning” används för val av pappersformat som känns av automatiskt från liknande storlekar under en automatisk avkänning.
Tryck på knappen [Val av liknande format] för att välja skärmen Välj liknande format för autoavkänning.
När ett pappersformat väljs avkänns alla pappersformat som det valda formatet.

Fack | Auto-AB | Auto-Tum
--- | --- | ---
Kassett 5/kassett 6 (när storfacken är installerade) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2"×14"
Kassett 7/kassett 8 (Om två storkassetter är installerade)
Handinmatningsfack (på maskinen) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2"×13-1/2" (216 mm×343 mm)
Handinmatningsfack (när högkapacitetsfacken är installerade) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2"×14"
Infogare (övre) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2"×14"
Infogare (undre)

## Registrering av egen storlek (Handinmatningsfack)

### Handmatn.fack

Om du ofta använder egna pappersformat med handinmatningsfacket kan du registrera pappersformaten i förväg.
Det gör att du inte behöver ställa in formatet varje gång det ska användas.
Upp till sju pappersformat kan registreras.
Tryck på knappen ([Anpassad 1] till [Anpassad 7]) för vilken du vill registrera eller ändra pappersformatet, varefter registreringsskärmen visas.
Välj om du vill ange formatet i mm (”Ange storlek-AB”) eller tum (”Ange storlek-Inch”) och ange sedan X- och Y-måtten för papperet.

###### Lista över inställda alternativ

Tumval | Pappersfackets placering | Inställningsområde
--- | --- | ---
Ange storlek-AB | Installerat i maskinen | X-axelriktning: 182 mm till 457 mm Y-axelriktning: 100 mm till 305 mm
Högkapacitetsfack | X-axelriktning: 140 mm till 470 mm Y-axelriktning: 100 mm till 320 mm
Ange storlek-Inch | Installerat i maskinen | X-axelriktning: 7-1/5" till 18" Y-axelriktning: 4" till 12"
Högkapacitetsfack | X-axelriktning: 5-1/2" till 18-1/2" Y-axelriktning: 4" till 12-1/2"

### Kassett 4, storkassett (MX-LC13)

Om du ofta använder papper som inte har standardformat, kan du registrera det här pappersformatet i förväg. Det gör att du inte behöver ställa in formatet varje gång det ska användas.
Detta gör du via [Kassettinställningar] på manöverpanelen. Tryck på [Direktval] på fliken [Format] för kassetten för att registrera pappersformatet. Välj sedan mätenhet för att ange formatet i mm (”Ange storlek – AB”) eller tum (”Ange storlek – tum”), och ställ sedan in X- och Y-måtten för papperet.

###### Lista över inställda alternativ

Tumval | Pappersfackets placering | Inställningsområde
--- | --- | ---
Ange storlek-AB | Kassett 4 | X-axelriktning: 148 mm till 457 mm Y-axelriktning: 100 mm till 305 mm
Storkassetter | X-axelriktning: 180 mm till 470 mm Y-axelriktning: 180 mm till 320 mm
Ange storlek-Inch | Kassett 4 | X-axelriktning: 5-7/8" till 18" Y-axelriktning: 4" till 12"
Storkassetter | X-axelriktning: 7-1/5" till 18-1/2" Y-axelriktning: 7-1/5" till 12-1/2"

Tillbaka till början