# SÄNDA TVÅ SIDOR SOM EN SIDA (2 I 1)

## Översikt

Förminska två originalsidor till samma storlek och sänd dem som en sida. Den här funktionen är användbar om du har flera originalsidor och vill minska det antal sidor som sänds.
Du kan scanna original som ligger i både den automatiska dokumentmataren och på dokumentglaset.

- Den här funktionen kan inte användas i scannings- eller datainmatningsläget.
- Det går inte att överföra ett dokument i ett format som är mindre än originalformatet.
- 2 i 1 är ej tillgängligt för original i A4- (8-1/2" × 11"), B5- och A5-storlek (5-1/2" × 8-1/2").
- Den här funktionen kan inte användas om scanningsstorleken anges med siffervärden.
- Den här funktionen kan inte användas med Bok- Scanning eller Id-Kort Kopiering.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Multibild]

   En bock visas på ikonen.
   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du inställningen Multibild:

   Tryck på knappen [Multibild] för att ta bort markeringen.

4. #### Tryck på knappen [Original]

5. #### Tryck på den knapp för [Bildorientering] som har samma orientering som det ilagda originalet

   Om inställningen inte stämmer kommer bilden eventuellt inte att överföras på rätt sätt.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

6. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   - Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
     Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.
   - Tryck på knappen [Funkt.gransk.] på bekräftelseskärmen för scanning för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek. (När du scannar en jämn sida i originalet är det dock bara exponeringen som kan ändras.)

Tillbaka till början