# SKICKA ETT STORT ANTAL SIDOR (ARBETS- UPPBYGGNAD)

## Översikt

Med den här funktionen kan du dela upp ett flersidigt original i olika uppsättningar, scanna varje uppsättning med den automatiska dokumentmataren och överföra sidorna i en enda överföring. Du kan scanna original som ligger i både den automatiska dokumentmataren och på dokumentglaset. Använd den här funktionen när antalet originalsidor överstiger det antal som får plats i den automatiska dokumentmataren.
Scanna uppsättningen med den första sidan av originalet först. Den inställning som används för den första uppsättningen kan användas igen tills den sista uppsättningen har scannats.

- Upp till 999 sidor kan scannas. Observera att färre sidor kan scannas när minnet används till andra jobb.
- Om minnet blir fullt under pågående scanning visas ett meddelande, varefter scanningen avbryts.
- Scanningsinställningarna kan ändras för varje uppsättning original.

## Drift

1. #### Placera originalen i den automatiska dokumentmataren

   För in originalen hela vägen in i dokumentinmatningsfacket. Originalen kan staplas upp till indikeringslinjen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Jobbuppbygg.]

   En bock visas på ikonen.

   Om du använder Scanna till E-post trycker du på knappen [Övrigt] och på knappen [Jobbuppbygg.].

   ###### Så här ångrar du inställningen Jobbuppbyggnad:

   Tryck på knappen [Jobbuppbygg.] för att ta bort markeringen.

4. #### Tryck på knappen [Start] eller [Förhandsgranska] för att börja scanna originalet.

   Du kan förhandsgranska den färdiga bilden samtidigt som du överför den. Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

5. #### Lägg i nästa uppsättning original och tryck på knappen [Extra scanning].

   Upprepa det här steget tills alla original har scannats.
   Ställ in kryssrutan [Ändra inställning för nästa original] på manöverpanelen innan du trycker på knappen [Extra scanning] och ändra därefter scannings- eller sändinställningarna för nästa original.

   ###### För att avbryta scanningen:

   Tryck på knappen [CA]. Alla inställningar inklusive scannade data rensas.

6. #### Tryck på knappen [Start]

Tillbaka till början